**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**Техническа спецификация на цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт,** **работещи със софтуерен продукт „IDIP-INSPICIO”, („Videte IT“, Germany) или еквивалентен.**

**(обособена позиция № 2)**

**1. Доставка на цифрови записващи устройства 1 бр.**

Видео аналогови входове (минимум) 32

Композитни изходи (минимум) 4

Резолюция (минимум) D1 720 (H)х576 (V)

Възможност за едновременно: локално наблюдение в реално време, преглед

на запис и дистанционно наблюдение по мрежа

Система PAL

Обща възможност за запис за 1 (едно) устройство при

резолюция D1 800 кадъра/секунда

Кадри при гледане на живо за 1 (една) камера 25 кадъра/секунда

Кадри при запис за 1 (една) камера 25 кадъра/секунда

Захранващо напрежение 220V/50 Hz

Работна температура от +50C до +350С

Възможност за непрекъснат запис

Минимален капацитет за запис на 1 (един) бр. устройство 6 ТВ

Интерфейси (минимални): 1х RS 232, 4х USB, 1x parallel, 1x 1GBit Ethernet

Детекция на движение

Възможност за гледане в реално време и в случай на евентуална повреда във

вътрешните дискове на устройството

Съхраняване във файлове на събитията и процесите, свързани с

функционирането на устройството

Защита от неоторизиран достъп чрез различни нива на достъп,

пароли за задължително въвеждане от две лица (принципа на 4 очи)

Възможност за бързо търсене на запис по различни критерии

За монтаж в шкаф 19”

Възможност за отдалечено наблюдение от няколко места едновременно с помощта на софтуерен продукт „IDIP-INSPICIO”, („Videte IT“, Germany) или еквивалент.