**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**НА ЕДИН БРОЙ НОВА 5-ЦВЕТНА МРЕЖОВА ДИГИТАЛНАМАШИНА ЗА ПЕЧАТ**

1. **Технология:** Лазерно-тонерна технология
2. **Цветен модел:** CMYK, Pantone сертифицирана, пети цвят – злато, сребро и прозрачен тонер или еквивалент.
3. **Производителност:**100 страници в минута за едностранен печат на А4; 50 страници в минута за едностранен печат на A3 и SRA3 формат.
4. **Възможност за едностранен и двустранен печат**
5. **Формат на листа:** Стандартни А3, А4 и SRA3 и работа с нестандартни формати 182х182 мм до 330х488 мм или по-голям
6. **Тегло на хартията:** от 55 до 350 г/м2
7. **Резолюция на печата:** min 2400х2400 dpi
8. **Регистър на отпечатък:** +/- 0.5 мм изображение към медията
9. **Сървър с инсталиран софтуер със съответен лиценз, паралелен RIP;** RIP и принт едновременно
10. **Jop management –** приоритети алгоритъм за дефиниране на изключения при изпълнението на една задача
11. **Color management –** пълнофункционален набор отинструменти зауправление на цвета
12. Поддържа всички версии на Windows, както и от МАС работни станции и езици за описание на страница – PDF, TIFF, PLC, VPS, Adobe и JPEG.
13. Системата да разполага със CD, USB и възможност за работа в мрежова среда.
14. Избраният за изпълнител участник следва да достави, монтира, въведе в експлоатация, да осигурява безплатна гаранционна поддръжка през гаранционния срок и обучи персонала на възложителя за работа със съответната дигитална машина за печат, наричана за краткост „устройство“.
15. Доставката на един брой нова 5-цветна мрежова дигитална машина за печат и лиценз за софтуера, монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация, следва да се извърши в срок, предложен от избрания за изпълнител участник в техническото му предложение, който не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора за обществената поръчка.
16. Обучението на служителите, които ще работят с устройството, следва да се осъществи в срок до 10 (десет) дни от монтирането и въвеждането му в експлоатация.
17. Гаранционен срок:

* Срокът за гаранционна поддръжка на устройството, е, съгласно Техническото предложение на избрания за изпълнител участник, който не може да бъде по-кратък от 1 година, считано от датата на двустранния приемо-предавателен протокол по чл. 17, ал. 1 от проекта на договор за приемането на устройството, монтажът и въвеждането му в експлоатация.
* По време на гаранционния срок, избраният за изпълнител участник се задължава да отстранява възникналите дефекти и/или повреди за своя сметка. Избраният за изпълнител участник носи отговорност и поема разходите за всякакви дефекти и/или повреди на устройството, възникнали при експлоатацията на машината по време на гаранционния срок.