**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

по обособена позиция № 2

„Доставка на многофункционални копирни машини“

1. Параметри на многофункционални копирни машини:

|  |  |
| --- | --- |
| Минимално изискване | **МФУ** |
| Тип устройство; | Тип – лазерно цветно устройство; |
| Функции – цветно копиране, цветно принтиране, цветно сканиране; | Функции – цветно копиране, цветно принтиране и цветно сканиране; |
| Размер на хартията | До А3 |
| Скорост на копиране/принтиране А4 цветно и черно-бяло | 20-25 стр/мин |
| Разделителна способност при копиране | Мин .600 x 600 dpi |
| Разделителна способност при принтиране | Мин .600 x 600 dpi |
| Двустранно принтиране; Двувстранно копиране; Двустранно сканиране; | Да |
| Процесор | 1-1.5 GHz |
| Памет | Минимум 2 GB |
| Hard disk | Мин.160 GB |
| Езици на принтиране | PostScript 3; PCL® 5e/PCL 6 |
| Двустранно автоматично устройство за подаване на оригинали | Да |
| Интерфейс /Мрежа | Мин Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0, |
| Месечно натоварване | Минимум 15 000 копия |

*На всякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира или ЕКВИВАЛЕНТНО/И.*

*Посочените технически характеристики са минимални.*

*Ще се приема оферта, която покрива изискванията на техническата спецификация и предлага по-добри технически характеристики  от заложените по-горе.*

1. Избраният за изпълнител участник следва да достави, монтира, въведе в експлоатация 10 (десет) броя многофункционални копирни машини (наричани за краткост „устройства“), отговарящи на техническите параметри в т. 1, както и да осигури безплатна гаранционна поддръжка през гаранционния срок и да обучи персонал на възложителя за работа с тях.
2. Доставката на устройствата, монтажът и въвеждането в експлоатация следва да се извърши в срок, предложен от избрания за изпълнител участник в техническото му предложение, който не може да бъде по-дълъг от 30 (двадесет) календарни дни, считано от датата на съответната заявка;
3. Доставката, товаро‑разтоварните дейности, монтажът, въвеждането в експлоатация и обучението на служителите за работа с устройствата се извършва до и в сградата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, и са за сметка на участника, избран за изпълнител.
4. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка.
   1. Всеки участник посочва срок за гаранционна поддръжка на устройствата в техническото си предложение, като срокът не може да бъде по-кратък от 1 (една) година, считано от датата на съответния двустранен приемо-предавателен протокол за приемането на устройството/та;
   2. По време на гаранционния срок участникът избран за изпълнител следва да отстрани възникналите дефекти и/или повреди на устройствата при експлоатацията им за своя сметка;
   3. За срока на гаранционна поддръжка участникът, избран за изпълнител следва да достави необходимите за нормалната работа на устройствата консумативи.
   4. Гаранционната поддръжка следва да се извършва съгласно условията на производителя и настоящата спецификация, и включва минимум следните услуги:
5. диагностика ("на място" или дистанционно) и текущ ремонт за поддържане или възстановяване на доброто работоспособно състояние на устройствата;
6. подмяна на повредени и/или дефектни резервни части с нови;
7. профилактика на устройствата минимум веднъж на три месеца. Профилактиката включва тестване, настройки и при необходимост подмяна на части.
   1. Гаранционната поддръжка на устройствата трябва да се извършва в рамките на работното време на възложителя – от 08.00 до 19.00 часа, от понеделник до петък, без почивни дни и официални празници.
   2. Времето за реакция при възникнал проблем с доставените устройства в срока на гаранционната поддръжка не може да бъде повече от 48 часа след подаването на сигнал за неизправност (по факс, е-mail).
8. Обучението на служителите, които ще работят с устройствата, следва да се осъществи в срок до 10 (десет) календарни дни от монтирането и въвеждането в експлоатация на съответната многофункционална копирна машина.
9. Участникът следва да представи оторизационно писмо с актуална дата, издадено от производителя и/или официалния представител на производителя\* на предлаганото устройство, от което е видно, че участникът е упълномощен да извършва гаранционна поддържка на предлаганите принтерни устройства на територията на Р България.

*\*В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на съответните устройства с посочени права, от които да е видно, че е оторизиран да предоставя оторизация на трети лица за извършване на гаранционна поддръжка на предлаганите принтерни устройства.*