***ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ ,,ДОСТАВКА НА СКЛАДОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТРЕЗОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В „КАСОВ ЦЕНТЪР НА БНБ“, ГР. ПЛОВДИВ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКЛАДОВА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА“**

До Българската народна банка – гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1

От: …………………………………………………………………………………….............

*(наименование на участника)*

С адрес: гр. ................................., ул. ....................................................................................., тел.: ..........................................., факс: ............................................, email: .........................., ЕИК: ...................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на складово оборудване за трезорни помещения в „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив, по обособени позиции“. Предлаганата от нас оферта е за **Обособена позиция № 1** „Доставка и монтаж на складова стелажна система“.

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
2. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката по отношение на обособена позиция № 1, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.
3. В случай че бъдем избрани за изпълнител по обособена позиция № 1 се задължаваме да доставим и монтираме складова стелажна система, посочена в Приложение № 1а – „Техническа спецификация по обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на складова стелажна система“, както следва:
   1. Декларираме, че разположението на модулните стелажи, от които ще бъде изградена стелажната система в помещение 1 ще бъде съгласно чертеж, Приложение 1.1а към „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 1.
      1. Помещение 1, дълго 17.50 м и широко 10.30 м, ще бъде разделено на две отделни клетки между стелажите с телена ограда ф 6/200/5 до височина 2.00 м и единична метална телена врата с ключалка с ширина 1.60 м, боядисана в цвят RAL5005.
      2. Модулните стелажи ще бъдат разположени по дългата страна на помещението.
      3. Коридорите между редовете със стелажи ще бъдат с широчина не по-малко от 240 см.
      4. Декларираме, че ще предвидим необходимите сервизни разстояния между елементите на стелажа за осигуряване на повдигане, вземане и поставяне на контейнерите с помощта на електрически ръчноводим стакер или палетна количка.
      5. Всеки модулен стелаж ще бъде закрепен неподвижно за пода.
      6. На задните хоризонтални греди на всеки стелаж ще има ограничители за предпазване на контейнерите от изпадане.
      7. Вертикалните рамки ще бъдат в цвят RAL5005, a хоризонталните греди - в цвят RAL2004.
      8. Декларираме, че ще доставим и монтираме следните видове стелажни модули:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изискване на Възложителя** | |
| **№** | **1** |
| 1. | ***Модул за 48 контейнера, 3 контейнера в 2 реда по 4+2+2 на етаж – 12 броя.*** |
| 1.1 | Товароносимост – мин. 9 т |
| 1.2 | Ширина на стелажа – 280 см. |
| 1.3 | Дълбочина на стелажа – 140 см. |
| 1.4 | Височина на рамката – 320 см. |
| 1.5 | Височина на първа греда – 165 см. |
| 1.6 | Височина на втора греда – 260 см. |
| 2. | ***Модул за 32 контейнера, 2 контейнера в 2 реда по 4+2+2 на етаж – 5 броя.*** |
| 2.1 | Товароносимост – мин. 9 т |
| 2.2 | Ширина на стелажа – 190 см. |
| 2.3 | Дълбочина на стелажа – 140 см. |
| 2.4 | Височина на рамката – 320 см. |
| 2.5 | Височина на първа греда – 165 см. |
| 2.6 | Височина на втора греда – 260 см. |
| 3. | ***Модул за 24 контейнера, 3 контейнера в 1 ред по 4+2+2 на етаж – 5 броя.*** |
| 3.1 | Товароносимост – мин. 6 т |
| 3.2 | Ширина на стелажа – 280 см. |
| 3.3 | Дълбочина на стелажа – 70 см. |
| 3.4 | Височина на рамката – 320 см. |
| 3.5 | Височина на първа греда – 165 см. |
| 3.6 | Височина на втора греда – 260 см. |

*Навсякъде, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира или ЕКВИВАЛЕНТНО/И.*

2.2 Декларираме, че разположението на модулните стелажи, от които ще бъде изградена стелажната система в помещение 2 ще бъде съгласно чертеж, Приложение 1.2 а към „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 1.

2.2.1. Помещение 2 е дълго 9,10 м и широко 7,5 м, модулните стелажи ще бъдат разположени по дългата страна на помещението.

2.2.2. Коридорите между редовете със стелажи ще бъдат с широчина не по-малко от 240 см.

2.2.3.Декларираме, че ще предвидим необходимите сервизни разстояния между елементите на стелажа за осигуряване на повдигане, вземане и поставяне на контейнерите с помощта на електрически ръчноводим стакер или палетна количка.

2.2.4. Всеки модулен стелаж ще бъде закрепен неподвижно за пода.

2.2.5.На задните хоризонтални греди на всеки стелаж ще има ограничители за предпазване на контейнерите от изпадане.

2.2.6. Вертикалните рамки ще бъдат в цвят RAL5005, a хоризонталните греди - в цвят RAL2004.

2.2.7. Декларираме, че ще доставим и монтираме следните видове стелажни модули:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изискване на Възложителя** | |
| **№** | **1** |
| 1. | ***Модул за 36 контейнера, 3 контейнера в 2 реда по 4+2 на етаж – 3 броя.*** |
| 1.1 | Товароносимост – мин. 9 т |
| 1.2 | Ширина на стелажа – 280 см. |
| 1.3 | Дълбочина на стелажа – 140 см. |
| 1.4 | Височина на рамката – 260 см. |
| 1.5 | Височина на първа греда – 165 см. |
| 1.6 | Височина на втора греда – 260 см. |
| 2. | ***Модул за 24 контейнера, 2 контейнера в 2 реда по 4+2 на етаж – 3 броя.*** |
| 2.1 | Товароносимост – мин. 9 т |
| 2.2 | Ширина на стелажа – 190 см. |
| 2.3 | Дълбочина на стелажа – 140 см. |
| 2.4 | Височина на рамката – 260 см. |
| 2.5 | Височина на първа греда – 165 см. |
| 2.6 | Височина на втора греда – 260 см. |

*Навсякъде, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира или ЕКВИВАЛЕНТНО/И.*

1. Декларираме, че ще доставим, монтираме и въведем в експлоатация доставената складова стелажна система (наричани за краткост „оборудването“), както и ще осигурим безплатна гаранционно обслужване през гаранционния срок на оборудването.
2. Предлагаме складовата стелажна система да бъде доставена в срок до ………………работни дни *(не по-дълъг от 90 работни дни)*, считано от датата на получаване на писмена заявка от страна на Възложителя.
3. Предлагаме складовата стелажна система да бъде монтирана и въведена в експлоатация в срок до ………… работни дни *(не по-дълъг от 30 работни дни),* считано от датата на получаване на писмена заявка от страна на възложителя за готовност на помещението, в което ще се монтира оборудването.
4. Декларираме, че доставката, товаро-разтоварните дейности, монтажът и въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване ще бъде за наша сметка и ще се извършва до и в сградата на Касов център на БНБ - гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 2, съгласно условията за доставка DAP (Incoterms 2010 с включени транспортни разходи).
5. Декларираме, че при доставка, оборудването ще бъде придружено от фактура в един оригинален екземпляр, съответен документ за превоз (товарителница, товарителен запис, коносамент или др.) и сертификат за произход.
6. Приемаме изискванията на Възложителя относно гаранционния срок и гаранционно обслужване:
   1. В рамките на целия гаранционен срок се задължаваме да осигурим, за наша сметка, пълна гаранция на оборудването, в това число ремонт и/или подмяна на дефектни и/или повредени части.
   2. Предлагаме срока за гаранционно обслужване на оборудването да е ……… (……….) месеца *(не може да бъде по-кратък от 12 месеца)*, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.
   3. При възникнали дефекти и/или повреди на оборудването по време на гаранционното обслужване се задължаваме да ги отстраним за наша сметка в срок от ……… календарни дни, считано от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя, изпратено по електронната поща.
   4. Когато отстраняването на дефектите/повредите се окаже невъзможно, то се задължаваме за наша сметка да заменим дефектните/повредени части на оборудването с нови в същия срок.
7. Представяме заверено копие на документ (оторизационно писмо, сертификат, договор, споразумение или друг еквивалентен документ) с актуална дата, издаден от ……………………… на оборудването, от който е видно, че сме упълномощени да извършваме доставка и гаранционно обслужване на оборудването. **(попълва се в случай, че участникът не е производител на оборудването).**

***ВАЖНО:*** *В случай, че участникът не е производител на оборудването, то в офертата си представя актуален документ (оторизационно писмо, сертификат, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител\* на производителя на оборудването да извършва доставка и гаранционно обслужване на оборудването.*

*\* В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационното писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на съответното оборудване с посочени права, от които да е видно, че е оторизиран да предоставя оторизация на трети лица за извършване на доставка и гаранционно обслужване на оборудването.*

10. Декларираме, че ще осигурим ръководство за работа с оборудването на български език.

**II. СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР И СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявлението срок за валидност на офертата и с проекта на договор по обособена позиция № 1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Представяме всички изискуеми от възложителя документи - подписани и подпечатани.

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

Дата: .................................г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ........................................

...............................................................................

(име и фамилия)

.................................................................................

(длъжност на представляващия участника)