**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

**„ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БАНКНОТИ/МОНЕТИ“**

Българската народна банка използва за съхранение на банкноти и монети метални контейнери.

**І. Технически изисквания за метални контейнери за съхранение на банкноти/монети:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид контейнер** | **Размери**  **в мм** | **Количество**  **броя** |
| 1 | Метален контейнер за съхранение на банкноти (виж чертежи, Приложение № 1.1в) | Височина    - 400  Дълбочина  - 600  Широчина   - 800 | 500 бр. |
| 2 | Метален контейнер за съхранение на монети (виж чертежи, Приложение № 1.2в) | Височина    - 400  Дълбочина  - 600  Широчина   - 800 | 600 бр. |

*Забележка: Посоченото общо количество от 1100 броя контейнера е ориентировъчно и възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го завиши, като същото ще се заплаща по единичните цени, посочени в офертата на избрания изпълнител.*

**II. Срок за изпълнение:**

Участникът предлага в офертата си срок за доставка в Техническото предложение, като същият не може да бъде по-дълъг от 90 работни дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка на определен вид и количество метални контейнери съгласно клаузите на подписания договор.

**III. Място на доставка:**

Изпълнителят се задължава да извърши доставката на определен вид и количество контейнери по заявка на възложителя:

- до Касов център- гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 2 съгласно условията за доставка DAP (с включени транспортни разходи, Incoterms 2010).

- до Касов център – гр. София на адрес: 1784 София, ул. „Михаил Тенев“ № 10 съгласно условията за доставка DAP (с включени транспортни разходи, Incoterms 2010).

Конкретното място на доставка се определя в съответна заявка на възложителя, направена съгласно подписания договор.

**IV. Гаранционен срок и изисквания към гаранционното обслужване:**

Изпълнителят осигурява пълна гаранция, за своя сметка, в рамките на целия гаранционен срок съгласно условията на производителя.

Срокът за гаранционното обслужване е съгласно техническото предложение на избрания за изпълнител участник, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на извършване на доставката.

В техническото си предложение участникът следва да предложи и срок за отстраняването на възникнали дефекти и/или повреди по време на гаранционния срок, считано от писменото уведомяване от страна на възложителя за възникналия дефект и/или повреда.

**V. Допълнителни изисквания:**

1. В случай, че даден участник не е производител на контейнерите, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител\* на контейнерите, да извършва доставка и гаранционно обслужване на контейнерите.




\*В случай на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, то в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя да извършва доставка и гаранционно обслужване на контейнерите.


*Забележка:*


*Възложителят ще приема и еквивалентни на определените в техническата спецификация характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство.*


*Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Чертежи – Приложение № 1.1в** | |
| **Вид контейнер** | **Размери в мм** |
| Метален контейнер за съхранение на банкноти | Височина    - 400  Дълбочина  - 600  Широчина   - 800 |










|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Брой | Описание | Тегло | материал |
| В201 | 1 | Преден ляв крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В202 | 1 | Заден ляв крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В203 | 1 | Задна стена | 3.336 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В204 | 2 | Странични стени | 1.871 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В205 | 1 | Заден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В206 | 1 | Преден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В207 | 1 | Предена шина | 0.446 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В208 | 1 | Долна оребрена страна | 6.677 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В209 | 1 | Горен капак | 6.123 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В210 | 1 | Вътрешно дъно | 1.651 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В211 | 8 | Планки фиксиращи дръжката | 0.013 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В212 | 4 | Дръжки | 0.092 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В213 | 1 | Прозрачен пластмасов джоб за документи | 0.044 кг | Прозрачна пластмаса |
| В214 | 1 | Преден капак | 1.224 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В215 | 1 | Дръжка на горния капак | 0.026 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В216 | 4 | Резета/панти | 0.040 кг | St 37-2K (1.0037) |
|  |  | Общо тегло | 29.515 кг |  |


*Забележка:*


Прахово боядисване в цвят RAL 9018, матово сиво.


Допустимото отклонение в общото тегло е до +/- 10%.


|  |  |
| --- | --- |
| **Чертежи – Приложение № 1.2в** | |
| **Вид контейнер** | **Размери в мм** |
| Метален контейнер за съхранение на монети | Височина    - 400  Дълбочина  - 600  Широчина   - 800 |











|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Брой | Описание | Тегло | материал |
| В301 | 1 | Преден ляв крак | 1.979 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В302 | 1 | Заден ляв крак | 1.977 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В303 | 1 | Задна стена | 3.244 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В304 | 2 | Странични стени | 1.858 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В305 | 1 | Заден десен крак | 1.979 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В306 | 1 | Преден десен крак | 1.993 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В308 | 1 | Долна оребрена страна | 7.757 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В309 | 1 | Горен капак | 6.078 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В311 | 8 | Планки фиксиращи дръжката | 0.013 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В312 | 4 | Дръжки | 0.182 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В313 | 1 | Прозрачен пластмасов джоб за документи | 0.044 кг | Прозрачна пластмаса |
| В315 | 1 | Дръжка на горния капак | 0.182 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В316 | 2 | Резета/панти | 0.040 кг | St 37-2K (1.0037) |
| В317 | 1 | Предна стена | 3.216 кг | St 37-2K (1.0037) |
|  |  | Общо тегло: | 30.542 кг |  |

*Забележка:*

След заваряване всички остри ръбове да се премахнат преди боядисване.

*Забележка:*

Прахово боядисване в цвят RAL 9018, матово сиво.

Цветна синя вертикална ивица на предната стена вдясно от пластмасов джоб за документи цвят RAL 5005, синьо.

Допустимото отклонение в общото тегло е до +/-10%.