**Приложение № 2а**

**ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА**

**ГРАД СОФИЯ 1000,**

**ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“,**

**Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“**, ние:

…………………………………………………………………...………………………………

/ наименование на участника/

………………...…………………………...,

/БУЛСТАТ или ЕИК/

………………………………………………………………………………………………..…

/адрес на управление/

представлявано от ………………………………………………………, в качеството му на

……………………………,

предоставяме следното техническото предложение по обособена позиция № 1: „**Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“**, съдържащо:

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
2. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
3. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извършва текущи ремонти[[1]](#footnote-1) и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва:

2.1. Собствени:

* Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София[[2]](#footnote-2);
* Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София1;
* Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
* Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
* Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
* Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. ”Цариброд” № 231;
* Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
* Сградата на Почивна база „Ралица” в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
* Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
* Сградата на Почивна база в гр. Приморско, ул. „Трети март“;
* Сградите на Вилно селище на БНБ в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
* Сгради на обекти със специално предназначение на БНБ в гр. Луковит, гр. Трявна и с. Радомирци;

2.2. Под наем

* Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16 в гр. София;
* Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 52;
* Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;

2.3. Други ново придобити по време на договора.

1. Запознати сме, че сградите, описани в по-долу, са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство и се задължаваме при осъществяването на текущи ремонти, да спазваме изискванията на действащото законодателство в областта:
   1. Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София;
   2. Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София;
   3. Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд” № 231;
   4. Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
2. Потвърждаваме, че текущите ремонти и свързаните с тях доставки ще се извършват съгласно изискванията на Възложителя, описани в Приложение № 1а – Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“.
3. Потвърждаваме, че ще извършваме следните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки, при отправена към нас писмена заявка на възложителя:

**5.1. Демонтажни работи:**

| **№** | **Видове текущи ремонти/СМР** | **Единица  мярка** | **Прогнозно количество за период от 2 години** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ***Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 1 | Сваляне на стара боя от стени \* | м2 | 4710 |
| 2 | Очукване на циментова замазка | м2 | 430 |
| 3 | Демонтаж ламиниран паркет | м2 | 750 |
| 4 | Разваляне фаянсова облицовка \* | м2 | 140 |
| 5 | Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг) | бр | 1890 |
| 6 | Демонтаж на щори \* | м2 | 250 |
| 7 | Демонтаж на балатум | м2 | 150 |
| 8 | Демонтаж на радиатор \* | бр | 90 |
| 9 | Демонтаж на осветителни тела \* | бр | 250 |
| 10 | Демонтаж на первази \* | м | 1250 |
| 11 | Демонтаж на мокет | м2 | 650 |
| 12 | Изнасяне на строителни отпадъци | м3 | 750 |
| 13 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 190 |
| 14 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 750 |
| 15 | Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 500 |
| 16 | Демонтаж на преходна лайсна \* | бр | 80 |
| 17 | Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 \* | м2 | 120 |
| 18 | Демонтаж на гипсокартон | м2 | 80 |
| 19 | Почистване на старо лаково покритие \* | м2 | 190 |
| ***II.*** | ***Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 20 | Демонтаж на хидроизолация | м2 | 450 |
| 21 | Очукване на циментова мазилка (ръчно) | м2 | 1250 |
| 22 | Демонтаж на тапети от декоративен текстил \* | м2 | 230 |
| 23 | Разбиване на бетон (ръчно) | м3 | 40 |
| 24 | Демонтаж на дървена обшивка | м2 | 740 |
| 25 | Демонтаж на спирателен кран \* | бр | 300 |
| 26 | Демонтаж на олуци | бр | 80 |
| 27 | Демонтаж на подов сифон | бр | 30 |
| 28 | Демонтаж на механизми за прозорци \* | бр | 30 |
| 29 | Демонтаж дървени окрайчващи лайсни \* | м | 580 |
| 30 | Демонтаж на ламперия \* | м2 | 80 |
| 31 | Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг) | бр | 720 |
| 32 | Товарене и разтоварване на стр.отпадъци | т | 20 |
| 33 | Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена | м | 90 |
| 34 | Почистване и измитане на олуци | м | 260 |
| 35 | Почистване на строителни площадки | м2 | 250 |
| 36 | Пренос на строителни материали до 100 м | т | 10 |
| 37 | Демонтаж на ключове и контакти \* | бр | 80 |
| ***III*** | ***По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 38 | Демонтаж на топлоизолация | м2 | 30 |
| 39 | Демонтаж на мълниезащитна мрежа | м2 | 30 |
| 40 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 10 |
| 41 | Подрязване на врати отдолу \* | бр | 10 |
| 42 | Демонтаж на паркет \* | м2 | 10 |
| 43 | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 10 |
| 44 | Демонтаж на врата с каса | бр | 10 |
| 45 | Демонтаж на порцеланова мивка \* | бр | 10 |
| 46 | Демонтаж на кухненска мивка | бр | 10 |
| 47 | Демонтаж на смесителна батерия \* | бр | 10 |
| 48 | Демонтаж на метална конструкция | кг | 10 |
| 49 | Демонтаж на електрически излази | бр | 5 |
| 50 | Демонтаж на моноблок \* | бр | 5 |
| 51 | Демонтаж на кабелен канал \* | м | 10 |
| 52 | Къртене на настилка от керамични плочи | м2 | 10 |
| 53 | Демонтаж на ревизионен отвор до 500/500 | бр | 10 |
| 54 | Демонтаж на бойлер | бр | 10 |
| 55 | Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно | бр | 10 |
| 56 | Демонтаж на чугунена тръба ф100 | м | 10 |
| 57 | Отпушване на вертикален канал | бр | 10 |
| 58 | Демонтаж на тоалетно казанче | бр | 10 |
| 59 | Демонтаж ролки метална решетка | бр | 10 |
| 60 | Демонтаж на каменна вата | м2 | 10 |
| 61 | Демонтаж на ПВЦ тръби ф50 | м | 10 |
| 62 | Демонтаж на външни ролетни щори \* | м2 | 10 |
| 63 | Сваляне на тапети \* | м2 | 30 |
| 64 | Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма | м2 | 10 |
| 65 | Остъргване на метална конструкция от ръжда | м2 | 10 |
| 66 | Демонтаж на душкабина | бр | 10 |
| 67 | Демонтаж на душкорито | бр | 10 |
| 68 | Демонтаж на паричник | бр | 3 |
| 69 | Демонтаж на вътрешна дограма със запазване | м2 | 10 |
| 70 | Демонтаж на обезвъздушител за радиатор | бр | 10 |
| 71 | Демонтаж на антипаник механизъм за врата | бр | 5 |
| 72 | Демонтаж на водомер | бр | 5 |
| 73 | Демонтаж на стоманени тръби | м | 10 |
| 74 | Демонтаж на PVC таван | м2 | 10 |
| 75 | Разваляне на настилка от тротоарни плочи | м2 | 30 |
| 76 | Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2" | бр | 5 |
| 77 | Просичане на отвор в тухлена зидария | м2 | 10 |
| 78 | Демонтаж двоен под | м2 | 10 |
| 79 | Демонтаж на кабел | м | 20 |
| 80 | Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ | м2 | 10 |
| 81 | Направа на ръчен изкоп | м3 | 10 |
| 82 | Демонтаж на каменинова тръба ф150 | м | 10 |
| 83 | Направа пясъчна възглавница | м3 | 10 |
| 84 | Насип с керамзит за топлоизолация | м3 | 10 |

**5.2. Довършителни работи:**

| **№** | **Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения** | **Единица мярка** | **Прогнозно количество за период от 2 години** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 1 | Направа на шпакловка с шпакловъчна смес\* (вкл. материали) | м2 | 5970 |
| 2 | Грундиране с готов грунд върху мазилки\* (вкл. материали) | м2 | 4680 |
| 3 | Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно\* (вкл. материали, СЕ) | м2 | 7080 |
| 4 | Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно\* (вкл. материали, СЕ) | м2 | 2160 |
| 5 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена | м2 | 250 |
| 6 | Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно \* (вкл. материали) | м2 | 2230 |
| 7 | Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали) | м2 | 1030 |
| 8 | Защитно покриване с полиетилен при ремонти\* | м2 | 15470 |
| 9 | Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) \* | м2 | 250 |
| 10 | Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32 | м2 | 1200 |
| 11 | Монтаж на ламиниран паркет (вкл. материали) | м2 | 1200 |
| 12 | Лакиране по дървени повърхности \* (вкл. материали) | м2 | 1300 |
| 13 | Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) \* | м | 2520 |
| 14 | Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600\* (вкл. материали) | м2 | 190 |
| 15 | Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 \* | м2 | 530 |
| 16 | Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност) | м2 | 3610 |
| 17 | Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали) | м2 | 845 |
| 18 | Доставка и монтаж на подови первази от PVC | м | 2030 |
| 19 | Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm | м | 400 |
| ***II.*** | ***Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w с ЕПРА | бр | 185 |
| 21 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w с ЕПРА | бр | 255 |
| 22 | Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. материали) | м2 | 350 |
| 23 | Доставка на глинени керемиди - марсилски тип | м2 | 1880 |
| 24 | Монтаж на керемиди (вкл. материали) | м2 | 1880 |
| 25 | Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация | м2 | 1780 |
| 26 | Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)\* | бр | 50 |
| 27 | Изкърпване около рамка врата/прозорец \* (вкл. материали) | м | 80 |
| 28 | Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали) | м2 | 500 |
| 29 | Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали) | бр | 110 |
| 30 | Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали) | бр | 120 |
| 31 | Лакиране на паркет еднократно\* (вкл. материали) | м2 | 160 |
| 32 | Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали) | м2 | 110 |
| 33 | Направа преградни стени от гипсокартон еднослойни, на еденична конструкция(вкл. материали) | м2 | 160 |
| 34 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост | м2 | 190 |
| 35 | Доставка и монтаж на контакт шуко 16А\* | бр | 90 |
| 36 | Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) \* | м2 | 110 |
| 37 | Монтаж на осветителни тела \* (вкл. материали) | бр | 100 |
| 38 | Монтаж на теракот \* (вкл. помощни материали) | м2 | 100 |
| 39 | Обработка, почистване и възстановяване на фуги плочи | м | 750 |
| 40 | Доставка и монтаж на ПВЦ таван и всички включени в това разходи | м2 | 20 |
| 41 | Доставка и монтаж на преходни лайсни за подови настилки \* | бр | 80 |
| 42 | Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали) | бр | 70 |
| 43 | Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ \* | м2 | 170 |
| 44 | Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ\* | м2 | 130 |
| 45 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф20 | м | 150 |
| 46 | Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ | м2 | 780 |
| 47 | Полагане на битумен грунд (вкл. материали) | м2 | 530 |
| 48 | Полагане на стъклофибърна мрежа (вкл. материали) | м2 | 190 |
| 49 | Направа кофраж за пояси (вкл. материали) | м | 180 |
| 50 | Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали) | м2 | 40 |
| 51 | Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100 | м | 80 |
| 52 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18 с ЕПРА | бр | 30 |
| 53 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150 | м | 30 |
| 54 | Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали) | м | 2450 |
| 55 | Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали) | м | 1880 |
| 56 | Ползване на автовишка | мсм | 10 |
| 57 | Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ \* | м2 | 90 |
| 58 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали) | м2 | 50 |
| 59 | Тераколна шпакловка (вкл. материали) | м2 | 1080 |
| 60 | Направа драскана мазилка (вкл. материали) | м2 | 330 |
| 61 | Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи \* | бр | 150 |
| 62 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф25 | м | 150 |
| 63 | Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32 | м | 150 |
| 64 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 25 | бр | 20 |
| 65 | Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) \* | м2 | 190 |
| 66 | Доставка на подплата за текстилни тапети \* | м2 | 190 |
| 67 | Монтаж на тапети от декоративен текстил \* | м2 | 190 |
| 68 | Монтаж дървени окрайчващи первази \* | м | 370 |
| 69 | Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 | м2 | 590 |
| 70 | Заснемане и графично изчертаване \* | м2 | 250 |
| 71 | Проектиране и графично изчертаване \* | м2 | 250 |
| 72 | Циклене на паркет \* | м2 | 150 |
| 73 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" \* | бр | 30 |
| 74 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф32 | м | 40 |
| 75 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф40 | м | 30 |
| 76 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф50 | м | 30 |
| 77 | Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63 | м | 60 |
| 78 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 32 | бр | 20 |
| 79 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 40 | бр | 10 |
| 80 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 50 | бр | 10 |
| 81 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 63 | бр | 10 |
| 82 | Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80 | бр | 30 |
| 83 | Доставка и монтаж ръбоохранители по стени | м | 100 |
| 84 | Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W | бр | 50 |
| 85 | Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2" | бр | 90 |
| 86 | Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2" | бр | 90 |
| 87 | Почистване на каломаслоуловител | бр | 10 |
| 88 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8" | бр | 90 |
| 89 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 | м | 40 |
| 90 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф63 | м | 20 |
| 91 | Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали) | м2 | 560 |
| 92 | Доставка и монтаж на поцинковани улуци | м | 120 |
| 93 | Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови | бр | 250 |
| 94 | Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали) | м2 | 890 |
| 95 | Доставка на гофр. тръба Ф16mm | м | 720 |
| 96 | Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 720 |
| 97 | Доставка на гофр. тръба Ф23mm | м | 150 |
| 98 | Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 150 |
| 99 | Доставка на гофр. тръба Ф29mm | м | 40 |
| 100 | Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 40 |
| 101 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5mm² | м | 100 |
| 102 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали) | м | 100 |
| 103 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² | м | 150 |
| 104 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5в тр. Ф16 (вкл. материали) | м | 150 |
| 105 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² | м | 120 |
| 106 | Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² по скара | м | 120 |
| 107 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² | м | 50 |
| 108 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали) | м | 50 |
| 109 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² | м | 50 |
| 110 | Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² по скара | м | 50 |
| ***III.*** | ***По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 111 | Подзиждане около рамка врата/прозорец \* (вкл. материали) | м | 20 |
| 112 | Направа на армировка (вкл. материали) | кг | 30 |
| 113 | Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали) | бр | 5 |
| 114 | Доставка на бойлер 80 л | бр | 5 |
| 115 | Ремонт и настройка на вградени казанчета \* (вкл. материали) | бр | 5 |
| 116 | Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 117 | Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали) | м2 | 5 |
| 118 | Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ | кг | 10 |
| 119 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази \* | м | 10 |
| 120 | Доставка и монтаж на гребен против птици | м | 10 |
| 121 | Монтаж на паркет \* (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 122 | Полагане на бетон ръчно (вкл. материали) | м3 | 5 |
| 123 | Монтаж на радиатор \* (вкл. помощни материали) | бр | 10 |
| 124 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм\* | м | 10 |
| 125 | Доставка и облепване с ПВЦ фолио | м2 | 10 |
| 126 | Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ | бр | 10 |
| 127 | Доставка на смесителна батерия за баня \*, СЕ | бр | 5 |
| 128 | Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ | бр | 10 |
| 129 | Доставка и монтаж на врата МДФ | бр | 5 |
| 130 | Монтаж на фриз \* (вкл. материали) | бр | 20 |
| 131 | Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ | бр | 10 |
| 132 | Доставка и монтаж на подов рогов сифон | бр | 10 |
| 133 | Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ | бр | 10 |
| 134 | Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ | бр | 10 |
| 135 | Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ | бр | 10 |
| 136 | Доставка и монтаж на моноблок \*, СЕ | бр | 5 |
| 137 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 \* | м | 10 |
| 138 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 \* | м | 10 |
| 139 | Направа вароциментова мазилка (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 140 | Доставка и монтаж на ел.ключ единичен\*, СЕ | бр | 10 |
| 141 | Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали) | м2 | 20 |
| 142 | Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали) | м2 | 20 |
| 143 | Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент | м2 | 20 |
| 144 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес \* (вкл. материали) | м | 20 |
| 145 | Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 146 | Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз \* | м | 10 |
| 147 | Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз | м | 10 |
| 148 | Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ | бр | 10 |
| 149 | Доставка и монтаж на водопроводна канелка 1/2" | бр | 10 |
| 150 | Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2" | бр | 10 |
| 151 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2" | м | 20 |
| 152 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче \* | бр | 10 |
| 153 | Доставка на тоалетна мивка среден формат \* , СЕ | бр | 5 |
| 154 | Монтаж на тоалетна мивка \* (вкл. помощни материали) | бр | 5 |
| 155 | Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм\* | бр | 10 |
| 156 | Монтаж на ревизионен отвор \* | бр | 10 |
| 157 | Доставка и монтаж на стопер за врата \* | бр | 10 |
| 158 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата | бр | 10 |
| 159 | Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ | бр | 10 |
| 160 | Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см | м | 10 |
| 161 | Доставка и полагане на хидрофобен шперплат | м2 | 20 |
| 162 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ | бр | 10 |
| 163 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10 (вкл. материали) | м | 10 |
| 164 | Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен | бр | 10 |
| 165 | Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен | бр | 10 |
| 166 | Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали) | бр | 10 |
| 167 | Доставка гарнитогрес 330/330\*, СЕ | м2 | 30 |
| 168 | Монтаж смесителна батерия \* | бр | 5 |
| 169 | Доставка на ключ ел.единичен \*, СЕ | бр | 10 |
| 170 | Доставка на ключ сериен \*, СЕ | бр | 10 |
| 171 | Смяна на брави \* (вкл. материали) | бр | 10 |
| 172 | Монтаж на моноблок \*, СЕ (вкл. помощни материали) | бр | 5 |
| 173 | Монтаж на стъпала от дялан гранит \* (вкл. пом. материали) | м | 10 |
| 174 | Монтаж на гранитни плочи \* (вкл. пом. материали) | м2 | 10 |
| 175 | Възстановяване на чела на стъпала от камък\* (вкл. материали) | м | 10 |
| 176 | Монтаж и демонтаж на подвижна ограда (параван) | м | 10 |
| 177 | Монтаж на преходна лайсна \* (вкл. помощни материали) | м | 20 |
| 178 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1мм2 | м | 30 |
| 179 | Достaвка и монтаж на стени от пожароустойчив г-картон с пълнеж минерална вата | м2 | 30 |
| 180 | Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж | м2 | 30 |
| 181 | Монтаж двоен под - труд и консумативи | м2 | 30 |
| 182 | Монтаж на осветително тяло за евакуация \* , СЕ | бр | 10 |
| 183 | Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ | бр | 10 |
| 184 | Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ | бр | 10 |
| 185 | Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ | м2 | 30 |
| 186 | Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 187 | Монтаж на oсветително тяло, с LED 36W (вкл. материали) | бр | 20 |
| 188 | Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ | м2 | 20 |
| 189 | Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали) | бр | 10 |
| 190 | Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ | кг | 30 |
| 191 | Доставка и монтаж на единичен паричник на гише | бр | 3 |
| 192 | Монтаж на единичен паричник на гише | бр | 3 |
| 193 | Доставка и монтаж на антипаник брава | бр | 5 |
| 194 | Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали) | м3 | 10 |
| 195 | Доставка и монтаж на редуктивна муфа 1 1/4' към 1/2' | бр | 10 |
| 196 | Доставка и монтаж дървени первази на каси врати \* | м | 10 |
| 197 | Почистване и реновиране на каменни облицовки \* | м2 | 10 |
| 198 | Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 5W, СЕ | бр. | 20 |
| 199 | Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 7W, СЕ | бр. | 20 |
| 200 | Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 12W, СЕ | бр. | 20 |
| 201 | Доставка и монтаж на радиодимер | бр. | 5 |
| 202 | Доставка и монтаж на светлинен сензор | бр. | 5 |
| 203 | Доставка и монтаж на детектор за движение | бр. | 5 |
| 204 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ | бр. | 10 |
| 205 | Доставка на кабел СВТ 2х0,75mm2, СЕ | м | 10 |
| 206 | Изтегляне на кабел СВТ 2х0,75mm2 | м | 10 |
| 207 | Доставка на кабел СВТ 3х0,75mm2, СЕ | м | 10 |
| 208 | Изтегляне на кабел СВТ 3х0,75mm2 | м | 10 |

1. Видовете текущи ремонти/СМР, посочени в т. 5, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите по т. 5 ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя, която се посочва – вид на текущия ремонт/СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срок и място на изпълнение
2. Запознати сме и приемаме да извършваме възложено от възложителя непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, при отправена до нас писмена заявка по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.
3. Потвърждаваме, че текущите ремонти/СМР и свързаните с тях доставки ще бъдат осъществявани съгласно условията, сроковете и мястото за изпълнение, описани в проекта на договор.
4. Потвърждаваме, че изпълнението на дейностите ще бъде в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми.
5. Задължаваме се да осъществяваме всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове.
6. Ще осигуряваме провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);
7. Потвърждаваме, че осигуряваме подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от нас служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;
8. Декларираме, че влаганите материали/строителни изделия при изпълнение на текущите ремонти/строителните и монтажни работи съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р България.
9. Декларираме, че при изрично поискване на възложителя ще извършваме текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при изрично искане от страна на възложителя ще прекъсваме процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време.
10. Заявяваме, че ще извършваните от нас текущи ремонти/СМР ще отговарят на установените стандарти за качество на този вид дейности. Във връзка с горното предлагаме следните гаранционни срокове:

15.1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ...(...) години, а в агресивна среда …(…) години (*не по-малко от 5 години, 3 години – в агресивна среда\**);

15.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради ...(...) години (*не по-малко от 5 години\**)

*\*Забележка: Участникът да предложи гаранционен срок за извършени текущи ремонти/СМР, който не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.*

1. Уведомяването ни, като изпълнител ще се извършва чрез:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

тел…..

1. Определяме следните лица, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (уведомления, протоколи и др.): …………………
2. **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, **декларирам**, че съм запознат и приемам клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

1. **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, **декларирам**, че срокът на валидност на нашето предложение е 3 (три) месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата, а в случай че бъдем избрани за изпълнител по договора за обществена поръчка – до пълното изпълнение на всички права и задължения, предвидени в него.

1. **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД**

На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, **декларирам**, че при изготвяне на настоящата оферта, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящето представяне прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани „вярно с оригинала”.

**Приложение:**

1. Декларация по чл. 102 от ЗОП (в свободен текст, когато е приложимо).

*Забележка: Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*

**Дата: ................................. Подпис:…………………………**

**Име и длъжност: .......................**

**Име на участника: ....................**

**ВАЖНО!!!** Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени**.**

1. Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

   а) засяга конструкцията на сградата;

   б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

   в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство. [↑](#footnote-ref-2)