**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

**ДО:**

**БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА,** със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. ,,Княз Александър І” № 1

**ОТ:**

**…………………………………………………………………………………………………**

**(наименование на участника)**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка – „открита процедура“ по чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на служебни леки автомобили 4+1 места, по две обособени позиции“, относно Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 бр. лек автомобил 4+1 места, с полицейско оборудване, за придружаване на превоз на ценности“

1. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП декларираме, че представляваният от нас участник ще изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1б) и изискванията на възложителя, представени в документацията за участие.

2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2, се задължаваме да извършим доставка на лек автомобили, както следва:

**2.1. 1 брой лек автомобил 4+1 места, среден клас, с полицейско оборудване**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка** | **Модел** | **Цвят** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически и конструктивни спецификации** | **Минимални изисквания** | **Предложение на участника \*** |
| 1.1. Тип купе | Седан |  |
| 1.2. Цвят | Арктическо бял, минимум универсален лак |  |
| 1.3. Брой места | 4+1 |  |
| 1.4. Брой врати | 4 |  |
| 1.5. Задвижване, колесна формула | Колесна формула 4х4 |  |
| 1.6. Двигател | Бензинов |  |
| 1.7. Димност и токсичност на отработените газове | Не по-ниски от EURO-6 съгласно Регламент (ЕС) 2017/1347 на Комисията от 13 юли 2017 година за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008. |  |
| 1.8. Работен обем на двигателя | Работен обем на двигателя (см3) не по малък от 2000 см3 |  |
| 1.9. Мощност на двигателя | Номинална мощност (kW (к.с.) при об/мин) не по-малко от 220 kW/299 к.с. |  |
| 2.0. Номинален въртящ момент (Nm при об/мин) | Минимум 400 (Nm при об/мин) |  |
| 2.1. Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | Ускорение 0-100 км/ч. (сек) – за не повече от 5.2 сек |  |
| 2.2. Максимална скорост (км/ч) | Електронно ограничена |  |
| 2.3 Разход на гориво (л/100 км) |  |  |
|  | При движение в градски условия - максимум 11.2 л/100 км. |  |
|  | При движение извънградски условия - максимум 6.8 л/100 км. |  |
|  | Смесен разход - максимум - 8.2 л/100 км. |  |
| 2.4. Вместимост на резервоара в литри | Минимум 60 литра |  |
| 3. Размери на автомобила (мм) |  |  |
|  | Дължина - от 4600мм до 4800мм |  |
|  | Ширина с отворени странични огледала - от 2020мм до 2150мм |  |
|  | Височина - от 1400мм до 1450мм |  |
|  | Междуосово разстояние - от 2800мм до 2860мм |  |
|  | Преден свес - от 770мм до 800мм |  |
|  | Заден свес - от 1040мм до 1060мм |  |
|  | Следа (габаритна) - от 1800мм до 1820мм |  |
|  | Височина от предната седалка до тавана - от 1020мм до 1040мм |  |
|  | Височина от задната седалка до тавана - от 940мм до 960мм |  |
| 4. Маса на автомобила (кг) |  |  |
|  | Пълна маса на автомобила - от 1680кг до 1810кг |  |
|  | Максимално допустима маса на автомобила - от 2180кг до 2340кг |  |
|  | Относителна мощност к.с./тон от пълната маса на автомобила - мин. 160 |  |
| 5. Обем на багажника в литри | Мин. - 430 литра |  |
| 6. Задвижване и окачване |  |  |
|  | Постоянно задвижване на четирите колела |  |
| 7. Предавателна кутия | Автоматична с опция за ръчно превключване - мин. 7 предавки + задна |  |
| 8. Окачване | Адаптивно окачване (въздушно, магнитно, маслено или комбинирано) |  |
| 9. Автопилот с електронен ограничител на скоростта | Автопилот с електронен ограничител на скоростта |  |
| 10. Старт/стоп система на двигателя | Старт/стоп система на двигателя |  |
| 11. Волан и управление |  |  |
|  | Регулируем ляво разположен волан |  |
|  | Регулируема кормилна колона по височина и дължина |  |
|  | Променливо по усилие сервоуправление на волана |  |
| 12. Спирачна система със сервоусилвател, дискови спирачки и ABS |  |  |
|  | ABS |  |
|  | Спирачен асистент за признаци на умора, намалена дистанция и подпомагано спиране |  |
|  | Система за подготовка при аварийно спиране |  |
|  | Система за следене и предпазване на пешеходци |  |
|  | Асистент за потегляне от наклон |  |
| 13. Система за динамичен контрол на стабилността |  |  |
|  | Система за динамичен контрол на стабилността |  |
| 14. Система за активно блокиране на диференциалите |  |  |
|  | Система за активно блокиране на диференциалите против буксуване |  |
| 15. Светлини и видимост |  |  |
|  | LED фарове с дневни светлини |  |
|  | Регулируемо осветяемо поле |  |
|  | Трети стоп светлина |  |
| 16. Стъкла |  |  |
|  | Тонирани странични стъкла с увеличена степен на UV защита и инфрачервен филтър |  |
|  | Отопляемо задно стъкло |  |
| 17. Климатизация и отопление |  |  |
|  | Многозонова (мин. двузонова) автоматична климатична инсталация |  |
| 18. Интериор |  |  |
|  | Седалки - тапицерия от текстил |  |
|  | Регулируеми предни седалки |  |
|  | Лумбална опора на предните седалки |  |
|  | Отопляеми предни седалки |  |
| 19. Безопасност и асистиращи системи |  |  |
|  | Странични въздушни възглавници за предните места |  |
|  | Странични въздушни възглавници за задните места |  |
|  | Въздушни възглавници за страничните стъкла |  |
|  | Индикация за статуса на предпазните колани |  |
|  | Паркинг спирачка с възможност за автоматично освобождаване при потегляне |  |
|  | Асистент за паркиране на заден ход |  |
|  | Алармена система със защита против изтегляне и обемни датчици |  |
|  | Асистент за локализиране на мъртва зона |  |
|  | Система за аварийно повикване |  |
| 20. Телематика, навигация и озвучаване |  |  |
|  | Система за интернет свързаност |  |
|  | Интеграция за смартфони |  |
|  | Bluetooth свързаност |  |
|  | Аудио система |  |
| 21. Огледала за задно виждане |  |  |
|  | Регулируеми странични огледала, прибиращи се, с ел. управление |  |
| 22. Чистачки |  |  |
|  | Сензор за дъжд, адаптивни чистачки |  |
|  | Отопление на течността за чистачки |  |
| 24. Щори |  |  |
|  | Фабрично затъмнени задни стъкла на купето |  |
| 25. Джанти и гуми |  |  |
|  | Алуминиеви джанти 17" |  |
| 26. Резервно колело |  |  |
|  | Пълноразмерно резервно колело или комплект за ремонт на гума |  |
| 27. Допълнителни изисквания към доставчика |  |  |
|  | Автомобилът да се съпровожда с ръководство за експлоатация на български език |  |
|  | Автомобилът се доставя със зимни или летни автомобилни гуми съобразно със сезона на доставката |  |
|  | Автомобилът се доставя със допълнителни четири или пет броя алуминиеви джанти идентични с монтираните към момента на доставката и съответен брой гуми предназначени за сезон различен от поставените на автомобила. |  |
| 28. Регистрация на автомобила |  |  |
|  | Автомобила се предава на възложителя след извършена първоначална регистрация |  |
| 29.Емисии замърсители | Участникът трябва да представи данни за емисиите замърсители, относими към предлагания автомобил. |  |
| 29.1. Емисии на въглероден диоксид (CO2) |  |  |
| 29.2. Емисии на азотни оксиди (NOx) |  |  |
| 29.3. Емисии на неметанови въглеводороди (NMHC) |  |  |
| 29.4. Емисии на прахови частици |  |  |
| **Полицейско оборудване:** |  |  |
| 30. Електрически изводи: |  |  |
| 30.1. Изводи в багажника със захранване 12 V | Минимум 5 броя с общ ампераж 25 A, разположени по схема 3+2 отляво и отдясно. |  |
| 30.2. Изводи в купето на автомобила със захранване 12 V | Минимум 5 броя с общ ампераж 25 A по следния начин: 1 бр. на арматурното табло отгоре, 2 бр. отпред на централната конзола, 2 бр. в задната част на централната конзола или от дясната страна на пътника до водача. |  |
| 31. Светлинно-звукова сигнализация с усилвателна уредба | Автомобилът да бъде доставен с комплект LED лайтбар (крило) с вграден говорител, пулт за управление и усилвателна уредба, мощност на осветяване минимум 0.25 W, акустична мощност мимимум 100 W, размери минимум 700х220х90мм., цвят син/червен, UV защита. |  |
|  | Монтира се на покрива на автомобила така, че светлината да бъде забележима от всички страни. |  |
|  | Да издържа на максималната скорост на автомобила. |  |
| 32. Захранващо напрежение | DC 12 V (10.5V - 14V) |  |
| 33. Работна температура | от -40°C до +60°C |  |
| 34. Допълнително монтиран акумулатор в багажното отделение | Акумулаторът да бъде за напрежение 12 V, мощност минимум 85 Ah, закрепен в стойка неподвижно към купето на автомобила, в задната лява част на багажника по начин осигуряващ лесен достъп и обслужване. |  |

**\* Забележка:** *В случай, че предложението на участника съвпада напълно с конкретно минимално изискване на възложителя, участникът посочва отговор „ДА“ в полето „Предложение на участника“ към съответното минимално изискване. В полетата, в които има посочване на информация или алтернативно посочване участникът следва да посочи конкретното предложение.*

*В случай, че предложението на участника е различно от конкретното минимално изискване на възложителя, участникът описва предложението си в полето „Предложение на участника“.*

3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да доставим автомобила, предмет на договора по обособена позиция № 2, до наш склад на територията на гр. София, на адрес: ……………………………………, в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписването на договора за обществена поръчка, като писмено уведомим възложителя за това по реда на договора.

4. Задължаваме се да регистрираме автомобила в КАТ, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 2, респ. протокол по чл. 9, ал. 3 от проекта на договор, като писмено уведомим възложителя за това по реда на договора.

5. Задължаваме се да предадем автомобила на възложителя след регистрацията му в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 9, ал. 2, респ. по чл. 9, ал. 3 от проекта на договор, до приемането им от възложителя с протокола за регистрация по чл. 11, ал. 2 от проекта на договор, се задължаваме да полагаме за автомобила грижата на добър търговец.

6. Гаранционният срок на доставения автомобил е ……… (…………) години, считано от датата на подписване на протокола за регистрация по чл. 11, ал. 2 от проекта на договор.

*(Участникът предлага гаранционен срок, не по-кратък от 4 години (48 месеца), считано от датата на подписване на протокола за регистрация по чл. 11, ал. 2 от проекта на договор.)*

7. Задължаваме се да предадем необходимата документация, в т.ч. документи за регистрация, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи, сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация и др.

8. Задължаваме се да доставим автомобила окомплектован, съгласно чл. 8, ал. 1 от проекта на договора за обществена поръчка, Техническата спецификация (Приложение № 1б) и съгласно изискванията на производителя, включително и не само: с осигурени електрически изводи в багажника и купето на автомобила, както и с осигурено и монтирано полицейско оборудване (светлинно-звукова сигнализация с усилвателна уредба и допълнителен акумулатор), съгласно изискванията на възложителя.

9. Гарантираме пълната функционална годност на доставения автомобил, съгласно договореното предназначение в проекта на договор, настоящото Техническо предложение и Техническата спецификация (Приложение № 1б). Задължаваме се да осигурим пълна гаранция на автомобила в рамките на гаранционния срок, съгласно условията на производителя.

10. В рамките на оферирания в т. 6 гаранционен срок се задължаваме да носим гаранционна отговорност за повреди и/или несъответствия, и/или дефекти по автомобила, настъпили в резултат от некачествени материали/некачествено положен труд при монтирането му и предвидени в гаранционните условия на производителя.

11. В рамките на оферирания по т. 6 гаранционен срок и в изпълнение на гаранционната си отговорност по т. 10 се задължаваме да отстраняваме със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия, и/или дефекти по автомобила, съответно да подменяме дефектирали части и/или компоненти с нови или да ремонтираме същите, съгласно разпоредбите на проекта на договор.

12. В рамките на оферирания по т. 6 гаранционен срок се задължаваме да извършваме сервизно обслужване на доставения автомобил, в случай на повреда или при възникнала необходимост от преглед, проверка, смяна на консумативи и др., попадащи извън обхвата на гаранционната ни отговорност по т. 10 и предвидени в условията на производителя, при цени и отстъпки, посочени в Ценовото предложение (Приложение № 3б) и при условията, посочени в проекта на договор за обществена поръчка.

13. Задължаваме се да извършваме сервизно обслужване на автомобила само в следната/ите сервизна/и база/бази: ............................................................................, находящи се на територията на гр. София.

*(Участникът посочва сервизната/ните база/и, в които ще извършва сервизно обслужване на доставения автомобил, с посочване на точен адрес.)*

14. Декларираме, че сме производител/упълномощени от производителя/официален представител на производителя на предлагания автомобил.

*(Участникът подчертава една от опциите, в зависимост от качеството, в което участва в обществената поръчка.)*

15. За удостоверяване на горното обстоятелство представяме следния документ: ………………………………………... (заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ, издаден от производителя или официален негов представител, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажби и сервиз на предлагания автомобил в Република България)

***Забележка:*** *Представя се в случаите, когато участникът НЕ Е производител на предлагания автомобили.*

*В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на предлагания автомобил.*

16. Неразделна част от настоящото техническо предложение са приложените гаранционни условия на производителя на предлагания автомобил – …………………………………………………………………………………………………. (*Участникът посочва гаранционните условията на производителя на предлагания автомобил и ги прилага към настоящото Техническо предложение*).

17. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП декларираме, че сме запознати с условията и приемаме клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

18. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП декларираме, че при нашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, направените от нас предложения и поети задължения са валидни за срок от 3 (три) месеца, считано от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаването на офертите.

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение, техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

**дата: .... .... 2018 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...................................**

**……............................................................**

**(име и фамилия)**

**…….............................................................**

**(длъжност на представляващия участника)**