**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. **на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка**
2. Съвместимост на комуникационните услуги със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327;
3. Национално покритие на комуникационните услуги на пътища и магистрали на територията на Р България за осигуряване на радиовръзка на мобилни екипи със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327;
4. Покритие на комуникационните услуги на големите градове (София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен) в страната за осигуряване на радиовръзка с постовете на охраната в сградите на БНБ, оборудвани със средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327;
5. Комуникационните услуги осигуряват възможност за изграждане на следните типове връзки между средства за радиовръзка по стандарт MPT-1327:
   1. Радиостанция – радиостанция;
   2. Радиостанция – учрежденска централа (БНБ);
   3. Радиостанция – градска централа;
   4. Входящи повиквания от градска и/или учрежденска централа – радиостанция;
   5. Изпращане и получаване на текстови съобщения;
   6. Изпращане и получаване на статус съобщения;
   7. Изграждане на различни типове по приоритет разговори – спешни (emergency call), приоритетни (priority call) и нормални (normal call);
   8. Възможност за автоматичен роуминг на абонатите между отделните базови станции на радиосистемата.