***ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РАБОТНО, УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА,**

**В Т. Ч. СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БНБ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

**ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА”**

До Българската народна банка – гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1

От: …………………………………………………………………………………….............

*(наименование на участника)*

С адрес: гр. ................................., ул. ....................................................................................., тел.: ..........................................., факс: ............................................, email: .........................., ЕИК: ...................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по три обособени позиции“. Предлаганата от нас оферта е за **Обособена позиция № 3** „Лични предпазни средства”.

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
2. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката по отношение на обособена позиция № 3, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.
3. В случай че бъдем избрани за изпълнител по обособена позиция № 3 се задължаваме да доставяме следните стоки, посочени в Приложение № 1 – „Техническа спецификация“:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обувки с горна част от естествена кожа** | | | |
| **Изискване на Възложителя** | | **Предложение от участника** | **Гаранционен срок** |
| **№** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Предпазни обувки, мет. Бомбе, Естествена кожа и текстил, Обувки тип половинки с метално бомбе и пластина, модерен спортен дизайн, комфортни от мека естествена кожа и текстил. |  |  |
| 2. | Вътрешни антифони, направени от мека, бавно разширяваща се полиуретанова пяна, антибактериални |  |  |
| 3. | Ботуши киселиноустойчиви, PVC, Киселиноустойчиви работни ботуши. |  |  |
| 4. | Ботуши водоустойчиви, PVC, Водоустойчиви работни ботуши. |  |  |
| 5. | Гащеризон водоустойчив, PVC, Водозащитен работен гащеризон. |  |  |
| 6. | Гащеризон киселиноустойчив, Киселиноустойчив работен гащеризон. |  |  |
| 7. | Защитни очила, затворен тип, срещу изпръскване от печатарски мастила, проявители, и срещу биологични фактори. |  |  |
| 8. | Каска, Каска за механична защита, удароустойчива. |  |  |
| 9. | Респиратор (маска), Защита от биологични фактори, твърди и течни аерозоли и частици. Еднократна употреба. Бяла. |  |  |
| 10. | Обувки ортопедични, тип Сабо", Горна част от естествена кожа, стелка, ортопедична от естествена кожа, без каишка за пета, антистатично ходило и степен на защита от приплъзване SRC= SRA+SRB, където SRA е коефициент на устойчивост на приплъзване върху керамична повърхност намазана с детергент, а SRB е коефициент на устойчивост на приплъзване върху метална повърхност намазана с глицерол. |  |  |
| 11. | Очила киселиноустойчиви, Киселиноустойчиви работни очила. |  |  |
| 12. | Предпазни очила, Защитни очила, затворен тип, с поликарбонатен визор. |  |  |
| 13. | Престилка водоустойчива, PVC, Водозащитна работна престилка. |  |  |
| 14. | Престилка киселиноустойчива, PVC, Киселиноустойчива работна престилка. |  |  |
| 15. | Престилка, еднократна употреба (манта с ръкави), Защитна престилка от биологични фактори. Еднократна употреба. |  |  |
| 16. | Щит с филтриращ визор, Щит за работа с електрожен и телоподаваща машина, термоустойчив с повдигащ филтриращ визор. |  |  |
| 17. | Гащеризон с кожа  Работен гащеризон за заварчик от кожа и памучен плат, термоустойчив. |  |  |
| 18. | Кожени гамаши  Гамаши от естествена кожа, закопчаване с катарами, височина 30 см., термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина. |  |  |
| 19. | Обувки диелектрически (боти), 20 kV. |  |  |
| 20. | \* I-образно въже с енергиен абсорбатор, I-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни. |  |  |
| 21. | \* Y-образно въже с енергиен абсорбатор, Y-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни. |  |  |
| 22. | Въже за инструменти (за сбруя) |  |  |
| 23. | Държач за инструменти 45 см. (за сбруя), Устойчив на искри. 45 см. |  |  |
| 24. | \* Колан за кръст (опорен колан), голям, Колан за работно позициониране. Сертифициран по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 25. | \* Самонавиващо се въже за прехвърляне през ръб (10-13 метра) Осигурително въже от кабел от галванизирана стомана. Сертифицирано по БДС EN 360:2003 или еквивалентен. |  |  |
| 26. | \* Сбруя за цяло тяло, малка, Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана поБДС EN 358:2019, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни. |  |  |
| 27. | \* Сбруя за цяло тяло, средна, Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана поБДС EN 358:2002, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни. |  |  |
| 28. | Ръкавици, Вълна, Студозащитни. 5 пръста. |  |  |
| 29. | Ръкавици, Кожа и плат, Да предпазват от механични наранявания. Работни ръкавици от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан. Пет пръста. |  |  |
| 30. | Ръкавици, Памук, Ръкавици от памучно трико без маншет. 5 пръста. |  |  |
| 31. | Ръкавици, Естествен каучук, Киселиноустойчиви. |  |  |
| 32. | Ръкавици, кожа с маншет, Работни ръкавици, длан и пръсти от лицева телешка кожа, термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина. |  |  |
| 33. | Ръкавици диелектрически, Работни ръкавици диелектрически - 20 kV. |  |  |
| 34. | Ръкавици, трико, нитрил, Трико, нитрил, Работни ръкавици от безшевно плетено трико, топени в нитрил, дишащ гръб, ластичен маншет. |  |  |
| 35. | Термо ръкавици срещу изгаряне, Топлоустойчиви, Защита от термични фактори (топлозащитни) - кухненски персонал. |  |  |
| 36. | Ръкавици, Нитрил "Защитни ръкавици от нитрил за работа с органични разтворители /спирт, етанол/, лепило, проявител за плаки.  100% нитрил (NBR),  дебелина: 0.40 мм - хлорирани отвън  дължина: 33 см.  подплата: памук, стадо подплата  непромокаеми, текстурирани длани и пръсти." |  |  |
| 37. | Карабинер, Стоманен карабинер с муфа |  |  |
| 38. | \* Позициониращо въже, с възможност за регулиране. Дължина 2 м., карабинер. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 39. | \* Позициониращо въже, с възможност за регулиране. Дължина 2 м., свързващ елемент с устройство за регулиране на дължината, карабинер с автоматично заключване. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 40. | \* Позициониращо въже, с възможност за регулиране. Полиамидно, дължина 2 м., диаметър 12 мм. с ухо в свободния край. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 41. | \* Позициониращо въжe, с възможност за регулиране. Плетено, дължина 1.80 м. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 42. | \* Позициониращо въже, с възможност за регулиране. Дължина 3 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |
| 43. | \* Позициониращо въже, с възможност за регулиране. Дължина 5 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2019 или еквивалентен. |  |  |

*Посоченото количество на стоките е ориентировъчно. Възложителят си запазва правото да изиска допълнителни количества от стоките от приложения списък, както и да не изиска всички посочени количества.*

**Забележка:**

* В *колона 2* - *„Предложение от участника”, участникът следва задължително да посочи конкретните технически характеристики на предлаганата от него стока, като минималната съдържаща се информация трябва да отговаря на изисканата от Възложителя.*
* *В колона 3 - ,,Гаранционен срок‘‘, участникът задължително следва да посочи конкретен гаранционен срок за всяка стока предложена от него.*
* *За стоките отбелязани със знак ,,\*‘‘, участниците предоставят декларации за съответствие, или удостоверения, или сертификати за качество, или протоколи от изпитване или други документи установяващи съответствието с БДС, европейски или еквивалентен стандарт, съответно ЕС декларации за съответствие, изготвени, съгласно „Регламент (ЕС) № 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета“, в сила от 21 април 2018 г. (Регламента) за стоките, за които е приложим Регламента, в съответствие с преходните му разпоредби и с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (обн. ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г.).*

*При представяне на протоколи от изпитване, представените лабораторни изпитвания следва да са в обхвата на акредитация на съответната акредитирана изпитвателна лаборатория.*

*Участникът декларира, че протоколите от изпитване са издадени от изпитвателни лаборатории или други органи за оценяване на съответствието, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от съответния компетентен орган в друга държава в случай че информацията относно акредитацията не е налична в публичните регистри на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или на други компетентни органи.*

*Участникът следва да представя оригинали или копия на документи, заверени „Вярно с оригинала“. Когато документите са издадени от чужди органи, същите следва да се представят с превод на български език.*

2. Декларираме, че предлаганите от нас стоки отговарят на действащите Български държавни стандарти (БДС), европейските стандарти или техен еквивалент, приложими за съответния вид стока, както и на съответните нормативни изисквания, както и на посочените в Техническата спецификация изисквания на Възложителя. При необходимост, сме съгласни да представяме допълнително документи, издадени от производителя за съответствието на доставените стоки със стандартите.

3. Стоките ще се изработват от нас или от друг производител .................... *(посочва се името на производителя).* Ще оказваме съдействие относно предоставяне на допълнителна информация от производителя.

4. Приемаме изискванията на Възложителя относно начина на извършване на доставките:

4.1. да доставяме оферираните от нас стоки (артикули) по обособена позиция № 3 в съответствие с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 1 и с настоящото техническо предложение.

4.2. основните и допълнителните доставки да се извършват на адреса на Възложителя в сградата на БНБ – гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка за основна доставка и в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка за допълнителна доставка.

5. Съгласни сме да осъществяваме и доставки за сезонния персонал на Възложителя, като приемаме да уточним условията по доставка допълнително, в съответствие с изискванията на Възложителя. Задължаваме се да извършваме допълнителни доставки за сезонния персонал на Възложителя при спазване на срока, посочен в т. 4.2 за допълнителна доставка.

6. Предлагаме представител на Възложителя да изпраща заявката по факс ………… или на следния електронен адрес ……………. на представителя …………….. на Изпълнителя по договора.

7. Декларираме, че при промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, ще уведомим БНБ в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната.

8. Приемаме да доставяме стоките, като изготвяме предварителен приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, в който ще посочваме вида на стоките (артикулите) и количество. Окончателният приемателно-предавателен протокол ще изготвяме в два екземпляра след приключване на проверката на Възложителя и след установяване от определените от Възложителя лица, че доставените стоки или част от тях съответстват на договорените изисквания и са в изискуемото от Възложителяколичество.

9. Декларираме, че сме съгласни, при необходимост, Възложителят да проверява качеството на доставените стоки и на вложените в тях материали за съответствието им с показателите и параметрите, посочени в Техническата спецификация и в настоящото техническото предложение, чрез изпитване на доставените стоки (артикули) в посочена от Възложителя акредитирана лаборатория в Република България. Съгласни сме, разходите за изпитване да бъдат за наша сметка, когато след провеждане на анализа се установи, че доставените стоки не отговорят на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя и в настоящото техническото предложение.

10. Задължаваме се да извършваме замяна на доставени от нас стоки, както и доставка на нови стоки, в случаите когато при проверка от определени от Възложителя лица се установят липсващи стоки, стоки с явни дефекти, стоки с несъответстващи размери или неотговарящи на настоящото техническо предложение, в срока, посочен в констативния протокол.

11. Декларираме, че доставяните от нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани и годни за ползване, както и че ще отговарят на изискванията посочени в приложимите нормативни актове и стандарти.

12. Гарантираме, че разполагаме с необходимия капацитет и технически възможности за изпълнение на доставките в заявено от Възложителя количество.

13. При поискване от страна на Възложителя, се задължаваме да предоставяме необходимата информация за използването, комплектоването и поддръжката на стоките в посочения от Възложителя срок.

14. Декларираме, че стоките ще бъдат подходящи за ползване от работещите в БНБ, няма да ограничават движението на долните и горните крайници, няма да опъват или притискат тялото при извършване на различни движения, както при работа прав, така и в седнало положение.

15. Декларирамe, че оферираните от нас стоки нямат вредно въздействие върху здравето на ползвателя им, не предизвикват дразнене, алергии или нараняване. Облеклата ще притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин.

16. Гарантираме, че личните предпазни средства ще отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за личните предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия.

17. Доставяните от нас облекла ще имат трайна маркировка, съгласно изискванията на съответния БДС или еквивалент, както и на „Регламент (ЕС) № 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета“, в сила от 21 април 2018 г. (Регламента) за стоките, за които е приложим Регламента, в съответствие с преходните му разпоредби и с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (обн. ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г.) в съответствие с преходните й разпоредби.

18. Декларираме, че стоките ще бъдат опаковани, като опаковката ще гарантира запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товаро-разтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането им в употреба. Във всяка отделна опаковка ще бъде поставен етикет или друг документ по преценка на Изпълнителя, който да съдържа минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

**II. СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР И СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявлението срок за валидност на офертата и с проекта на договор по обособена позиция № 3, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Представяме всички изискуеми от възложителя документи - подписани и подпечатани.

**Приложение:**

1.*………………………………………………………(декларации за съответствие или протоколи от изпитване, или сертификати за качество)*

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

Дата: .................................г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ........................................

...............................................................................

(име и фамилия)

.................................................................................

(длъжност на представляващия участника)