**Приложение 2а**

**ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА**

**ГРАД СОФИЯ 1000,**

**ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“,**

**Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“**, ние:

…………………………………………………………………...………………………………

/ наименование на участника/

………………...…………………………...,

/БУЛСТАТ или ЕИК/

………………………………………………………………………………………………..…

/адрес на управление/

представлявано от ………………………………………………………, в качеството му на

……………………………,

предоставяме следното техническото предложение по обособена позиция № 1: „**Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“**, съдържащо:

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
2. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
3. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извършва текущи ремонти[[1]](#footnote-1) и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва:

2.1. Собствени:

* Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София[[2]](#footnote-2);
* Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София2;
* Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
* Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
* Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
* Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. ”Цариброд” № 232;
* Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
* Сградата на Почивна база „Ралица” в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
* Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
* Сградата на Почивна база в гр. Приморско, ул. „Трети март“;
* Сградите на Вилно селище на БНБ в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
* Сгради на обекти със специално предназначение на БНБ в гр. Луковит, гр. Трявна и с. Радомирци;

2.2. Под наем

* Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16 в гр. София;
* Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 52;
* Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;

2.3. Други ново придобити по време на договора.

1. Запознати сме, че сградите, описани в по-долу, са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство и се задължаваме при осъществяването на текущи ремонти, да спазваме изискванията на действащото законодателство в областта:
   1. Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София;
   2. Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София;
   3. Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд” № 231;
   4. Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
2. Потвърждаваме, че текущите ремонти и свързаните с тях доставки ще се извършват съгласно изискванията на Възложителя, описани в Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“.
3. Потвърждаваме, че ще извършваме следните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки, при отправена към нас писмена заявка на възложителя:
   1. **Демонтажни работи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Видове текущи ремонти/СМР** | **Единица мярка** | **Прогнозно количество за период от 2 години** |
| ***I.*** | ***Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 1 | Сваляне на стара боя от стени \* | м2 | 1382.74 |
| 2 | Очукване на циментова замазка | м2 | 511.28 |
| 3 | Демонтаж ламиниран паркет | м2 | 45.38 |
| 4 | Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг) | бр | 5001 |
| 5 | Демонтаж на щори | м2 | 134.35 |
| 6 | Демонтаж на балатум | м2 | 103.66 |
| 7 | Демонтаж на радиатор | бр | 26 |
| 8 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 311 |
| 9 | Демонтаж на первази | м | 996.52 |
| 10 | Изнасяне на строителни отпадъци | м3 | 158.35 |
| 11 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 292.84 |
| 12 | Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 190.67 |
| 13 | Демонтаж на преходна лайсна | бр | 47 |
| 14 | Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 \* | м2 | 330.3 |
| 15 | Почистване на старо лаково покритие | м2 | 159.37 |
| 16 | Демонтаж на механизми за прозорци | бр | 16 |
| 17 | Демонтаж дървени окрайчващи лайсни \* | м | 636.93 |
| 18 | Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг) | бр | 4446 |
| 19 | Товарене и разтоварване на стр. отпадъци | т | 161 |
| 20 | Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена | м | 60.5 |
| 21 | Пренос на строителни материали (хоризонтално и вертикално) | бр. | 4 |
| 22 | Демонтаж на ключове и контакти | бр | 61 |
| 23 | Демонтаж на метална конструкция | кг | 840 |
| 24 | Демонтаж на електрически излази | бр | 32 |
| 25 | Демонтаж на кабелен канал \* | м | 52 |
| 26 | Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2" | бр | 35 |
| 27 | Демонтаж двоен под | м2 | 191.18 |
| 28 | Демонтаж на кабел | м | 1388 |
| ***II.*** | ***Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 29 | Разваляне фаянсова облицовка | м2 | 15 |
| 30 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 16 |
| 31 | Демонтаж на гипсокартон | м2 | 52.9 |
| 32 | Демонтаж на хидроизолация | м2 | 266 |
| 33 | Очукване на циментова мазилка (ръчно) | м2 | 115.49 |
| 34 | Демонтаж на тапети от декоративен текстил \* | м2 | 110.77 |
| 35 | Демонтаж на спирателен кран \* | бр | 46 |
| 36 | Демонтаж на ламперия \* | м2 | 40.52 |
| 37 | Почистване и измитане на олуци | м | 137 |
| 38 | Почистване на строителни площадки | м2 | 929.3 |
| 39 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 155 |
| 40 | Демонтаж на порцеланова мивка \* | бр | 7 |
| 41 | Демонтаж на смесителна батерия \* | бр | 12 |
| 42 | Демонтаж на моноблок \* | бр | 12 |
| 43 | Къртене на настилка от керамични плочи | м2 | 132 |
| 44 | Демонтаж на каменна вата | м2 | 135 |
| 45 | Сваляне на тапети \* | м2 | 135 |
| 46 | Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма | м2 | 157.26 |
| 47 | Остъргване на метална конструкция от ръжда | м2 | 45 |
| 48 | Демонтаж на душкабина | бр | 5 |
| 49 | Демонтаж на душкорито | бр | 5 |
| 50 | Демонтаж на стоманени тръби | м | 310 |
| 51 | Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ | м2 | 40 |
| 52 | Направа на ръчен изкоп | м3 | 13.5 |
| 53 | Демонтаж на парапети | м | 61 |
| 54 | Разбиване на сгуробетон | м2 | 129 |
| 55 | Демонтаж на въздуховоди | м | 120 |
| 56 | Почистване и сортиране на двоен под | м2 | 96 |
| 57 | Демонтаж на слънчеви колектори | бр | 56 |
| 58 | Демонтаж на термоманометри | бр | 3 |
| 59 | Продухване на серпентини | бр | 22 |
| 60 | Демонтаж на стъклена вата | м | 35 |
| 61 | Демонтаж на поцинкована тръба 2 1/2" | м | 28.5 |
| 62 | Демонтаж на водопроводни връзки | бр | 10 |
| 63 | Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2" | бр | 10 |
| 64 | Демонтаж ел.табло | бр | 2 |
| 65 | Стъргане покритие смола | м2 | 445 |
| 66 | Демонтаж холкери | м | 77 |
| 67 | Измиване стъкла цирлихт 50/50 | м2 | 180 |
| 68 | Демонтаж евакуационно осветително тяло | бр | 2 |
| ***III.*** | ***По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР*** |  |  |
| 69 | Демонтаж на мокет | м2 | 30 |
| 70 | Разбиване на бетон (ръчно) | м3 | 10 |
| 71 | Демонтаж на дървена обшивка | м2 | 10 |
| 72 | Демонтаж на олуци | бр | 12 |
| 73 | Демонтаж на подов сифон | бр | 5 |
| 74 | Демонтаж на топлоизолация | м2 | 30 |
| 75 | Демонтаж на мълниезащитна мрежа | м2 | 30 |
| 76 | Подрязване на врати отдолу \* | бр | 5 |
| 77 | Демонтаж на паркет \* | м2 | 5 |
| 78 | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 5 |
| 79 | Демонтаж на врата с каса | бр | 5 |
| 80 | Демонтаж на бойлер | бр | 5 |
| 81 | Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно | бр | 5 |
| 82 | Демонтаж на чугунена тръба ф100 | м | 20 |
| 83 | Отпушване на вертикален канал | бр | 30 |
| 84 | Демонтаж на тоалетно казанче | бр | 5 |
| 85 | Демонтаж на ПВЦ тръби ф50 | м | 10 |
| 86 | Демонтаж на външни ролетни щори \* | м2 | 5 |
| 87 | Демонтаж на вътрешна дограма със запазване | м2 | 5 |
| 88 | Демонтаж на обезвъздушител за радиатор | бр | 10 |
| 89 | Демонтаж на антипаник механизъм за врата | бр | 5 |
| 90 | Разваляне на настилка от тротоарни плочи | м2 | 20 |
| 91 | Просичане на отвор в тухлена зидария | м2 | 5 |
| 92 | Направа пясъчна възглавница | м3 | 5 |
| 93 | Демонтаж на капандура | бр | 5 |
| 94 | Демонтаж на чугунена тръба ф150 | м | 15 |
| 95 | Демонтаж на електродвигател | бр | 5 |
| 96 | Демонтаж на фланци | бр | 5 |
| 97 | Демонтаж на нагреватели | бр | 5 |
| 98 | Почистване на бойлер от котлен камък | бр | 2 |
| 99 | Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда | м2 | 5 |

**5.2. Довършителни работи:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения** | **Единица мярка** | **Прогнозно количество за период от 2 години** |
| ***I.*** | ***Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 1 | Направа на шпакловка с шпакловъчна смес\* (вкл. материали) | м2 | 350.68 |
| 2 | Грундиране с готов грунд върху мазилки\* (вкл. материали) | м2 | 2931.89 |
| 3 | Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно\* (вкл. материали, СЕ) | м2 | 5620.35 |
| 4 | Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно\* (вкл. материали, СЕ) | м2 | 3902.38 |
| 5 | Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена | м2 | 185.24 |
| 6 | Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно \* (вкл. материали) | м2 | 215.51 |
| 7 | Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали) | м2 | 812.68 |
| 8 | Защитно покриване с полиетилен при ремонти\* | м2 | 8961.71 |
| 9 | Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) \* | м2 | 88.25 |
| 10 | Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32 | м2 | 550.78 |
| 11 | Монтаж на ламиниран паркет (вкл. материали) | м2 | 550.78 |
| 12 | Лакиране по дървени повърхности \* (вкл. материали) | м2 | 220.07 |
| 13 | Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) \* | м | 8220.12 |
| 14 | Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600\* (вкл. материали) | м2 | 138.92 |
| 15 | Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 \* | м2 | 226.52 |
| 16 | Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност) | м2 | 98.2 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC первази | м | 1061.92 |
| 18 | Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm | м | 320.2 |
| 19 | Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация | м2 | 2808.19 |
| 20 | Изкърпване около рамка врата/прозорец \* (вкл. материали) | м | 116.4 |
| 21 | Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали) | м2 | 430.56 |
| 22 | Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали) | бр | 320 |
| 23 | Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали) | бр | 39 |
| 24 | Доставка и монтаж на преходни лайсни за подови настилки \* | бр | 38 |
| 25 | Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали) | м2 | 590.96 |
| 26 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18 с ЕПРА | бр | 88 |
| 27 | Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали) | м | 183.04 |
| 28 | Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали) | м | 115.5 |
| 29 | Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи \* | бр | 188 |
| 30 | Заснемане и графично изчертаване \* | м2 | 511.5 |
| 31 | Проектиране и графично изчертаване \* | м2 | 483.94 |
| 32 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" \* | бр | 23 |
| 33 | Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W | бр | 18 |
| 34 | Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W | бр | 88 |
| 35 | Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ | кг | 186.21 |
| 36 | Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали) | м2 | 1813.83 |
| 37 | Монтаж на осветително тяло за евакуация \* , СЕ | бр | 10 |
| 38 | Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ | бр | 50 |
| 39 | Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ | бр | 50 |
| 40 | Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле | м3 | 1154.22 |
| 41 | Доставка и монтаж на вертикални щори | м2 | 51.1 |
| 42 | Доставка и монтаж на хоризонтални щори | м2 | 38 |
| ***II.*** | ***Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 43 | Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали) | м2 | 89 |
| 44 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w с ЕПРА | бр | 28 |
| 45 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w с ЕПРА | бр | 35 |
| 46 | Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)\* | бр | 59 |
| 47 | Лакиране на паркет еднократно\* (вкл. материали) | м2 | 33 |
| 48 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост | м2 | 35 |
| 49 | Доставка и монтаж на контакт шуко 16А\* | бр | 16 |
| 50 | Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) \* | м2 | 18 |
| 51 | Монтаж на осветителни тела \* (вкл. материали) | бр | 25 |
| 52 | Монтаж на теракот \* (вкл. помощни материали) | м2 | 42 |
| 53 | Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали) | бр | 31 |
| 54 | Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ \* | м2 | 27.35 |
| 55 | Полагане на битумен грунд (вкл. материали) | м2 | 2808.19 |
| 56 | Ползване на автовишка | мсм | 5 |
| 57 | Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ \* | м2 | 32 |
| 58 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф25 | м | 56 |
| 59 | Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32 | м | 36 |
| 60 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 25 | бр | 20 |
| 61 | Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) \* | м2 | 115 |
| 62 | Доставка на подплата за текстилни тапети \* | м2 | 75 |
| 63 | Монтаж на тапети от декоративен текстил\* | м2 | 75 |
| 64 | Монтаж дървени окрайчващи лайсни\* | м | 98.1 |
| 65 | Циклене на паркет \* | м2 | 32 |
| 66 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф32 | м | 6 |
| 67 | Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63 | м | 45.5 |
| 68 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 32 | бр | 14 |
| 69 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 63 | бр | 11 |
| 70 | Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80 | бр | 5 |
| 71 | Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2" | бр | 30 |
| 72 | Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2" | бр | 30 |
| 73 | Почистване на каломаслоуловител | бр | 5 |
| 74 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф160 | м | 63.5 |
| 75 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф63 | м | 44 |
| 76 | Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали) | м2 | 149.6 |
| 77 | Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали) | м2 | 25 |
| 78 | Доставка на гофр. тръба Ф29mm | м | 48 |
| 79 | Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 48 |
| 80 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² | м | 165 |
| 81 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5в тр. Ф16 (вкл. материали) | м | 45 |
| 82 | Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² по скара | м | 120 |
| 83 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² | м | 246.5 |
| 84 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали) | м | 86.5 |
| 85 | Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² по скара | м | 160 |
| 86 | Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали) | бр | 5 |
| 87 | Доставка на бойлер 80 л | бр | 5 |
| 88 | Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали) | м2 | 65 |
| 89 | Монтаж на радиатор \* (вкл. помощни материали) | бр | 15 |
| 90 | Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм\* | м | 22 |
| 91 | Доставка и облепване с ПВЦ фолио | м2 | 55.86 |
| 92 | Доставка на смесителна батерия за баня \*, СЕ | бр | 8 |
| 93 | Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ | бр | 5 |
| 94 | Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ | бр | 2 |
| 95 | Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ | бр | 5 |
| 96 | Доставка и монтаж на моноблок \*, СЕ | бр | 8 |
| 97 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 \* | м | 15 |
| 98 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 \* | м | 37 |
| 99 | Доставка и монтаж на ел.ключ единичен\*, СЕ | бр | 12 |
| 100 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес \* (вкл. материали) | м | 54 |
| 101 | Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали) | м2 | 34 |
| 102 | Доставка на тоалетна мивка среден формат \* , СЕ | бр | 5 |
| 103 | Монтаж на тоалетна мивка \* (вкл. помощни материали) | бр | 5 |
| 104 | Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм\* | бр | 5 |
| 105 | Монтаж на ревизионен отвор \* | бр | 5 |
| 106 | Доставка и монтаж на стопер за врата \* | бр | 10 |
| 107 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата | бр | 5 |
| 108 | Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен | бр | 4 |
| 109 | Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали) | бр | 29 |
| 110 | Монтаж смесителна батерия \* | бр | 5 |
| 111 | Доставка на ключ ел.единичен \*, СЕ | бр | 23 |
| 112 | Доставка на ключ сериен \*, СЕ | бр | 9 |
| 113 | Смяна на брави \* (вкл. материали) | бр | 4 |
| 114 | Монтаж на моноблок \*, СЕ (вкл. помощни материали) | бр | 2 |
| 115 | Монтаж на преходна лайсна \* (вкл. помощни материали) | м | 5 |
| 116 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1мм2 | м | 125 |
| 117 | Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж | м2 | 212.68 |
| 118 | Монтаж двоен под - труд и консумативи | м2 | 212.68 |
| 119 | Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ | м2 | 212.68 |
| 120 | Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ | м2 | 107.52 |
| 121 | Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ | кг | 65 |
| 122 | Доставка и монтаж на антипаник брава | бр | 3 |
| 123 | Почистване и реновиране на каменни облицовки \* | м2 | 72.28 |
| 124 | Доставка на кабел СВТ 2х0,75mm2, СЕ | м | 155 |
| 125 | Изтегляне на кабел СВТ 2х0,75mm2 | м | 155 |
| 126 | Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см | м2 | 3 |
| 127 | Доставка и монтаж на летви 4/2.5-вертикално | м | 486 |
| 128 | Доставка и монтаж на летви 4/2.5-хоризонтално | м | 970 |
| 129 | Доставка и монтж на покривна мембрана | м2 | 295 |
| 130 | Препокриване с бетонови керемиди | м2 | 295 |
| 131 | Покриване на била с бетонни капаци | м | 30 |
| 132 | Обмазване с огнезащитна боя | м2 | 186 |
| 133 | Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236 | бр | 8 |
| 134 | Доставка и монтаж на парапет подов-инокс | м | 81 |
| 135 | Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска | м | 85 |
| 136 | Укрепване на первази | м | 98 |
| 137 | Доставка на гранитогрес | м2 | 5 |
| 138 | Подмяна на алуминиеви ъгли | м | 68.4 |
| 139 | Доставка и монтаж насрещник за брава | бр | 5 |
| 140 | Доставка на Врачански варовик | м2 | 2.4 |
| 141 | Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости | м2 | 25 |
| 142 | Доставка на алуминиеви глидери Н300 | бр | 83 |
| 143 | Доставка на алуминиеви глидери Н600 | бр | 17 |
| 144 | Доставка на алуминиеви глидери Н800 | бр | 138 |
| 145 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр | 13 |
| 146 | Доставка и монтаж на електродвигател | бр | 5 |
| 147 | Достака и монтаж металхалогенна пура 400В | бр | 3 |
| 148 | Доставка и монтаж ЛЕД прожектор 150В | бр | 10 |
| 149 | Доставка и м-ж механизъм за двуосно отваряне проз. | бр | 5 |
| 150 | Доставка и монтаж на топлоизолация | м2 | 245 |
| 151 | Направа на саморазливна епоксидна настилка | м2 | 35 |
| 152 | Доставка и монтаж на метална врата | бр | 1 |
| 153 | Направа на декоративна мазилка "Травертино" | м2 | 16 |
| 154 | Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради | м2 | 40 |
| 155 | Доставка и монтаж на писоар | бр | 5 |
| 156 | Монтаж на врата | бр | 5 |
| 157 | Доставка и монтаж гофр.тръба ф23 с водач | м | 98 |
| 158 | Монтаж на основа за подова доза | бр | 12 |
| 159 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня | бр | 5 |
| 160 | Доставка на гранитогрес | м2 | 72.36 |
| 161 | Монтаж на нагреватели | бр | 6 |
| 162 | Монтаж на фланци | бр | 6 |
| 163 | Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен | м2 | 261 |
| 164 | Доставка и монтаж акум. батерии за аварийно осв. | бр | 12 |
| 165 | Доставка на фаянс | м2 | 29 |
| 166 | Доставка и монтаж стенен аплик ЛЕД | бр | 36 |
| 167 | Доставка на ЛЕД осветително тяло 36Вт | бр | 34 |
| 168 | Доставка и монтаж акум. батерии за противоп. осв. | бр | 78 |
| 169 | Направа топла проба на слънчеви колектори | бр | 189 |
| 170 | Монтаж на слънчеви колектори | бр | 56 |
| 171 | Доставка и монтаж на термоманометри | бр | 3 |
| 172 | Покриване с противопожарно одеало за заваръчни работи | м2 | 9 |
| 173 | Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/2" | м | 1.5 |
| 174 | Доставка и монтаж шибърен кран 2 1/2" | бр | 2 |
| 175 | Направа на холкер върху замазка | м | 144 |
| 176 | Компенсатори от воалит при ремонти | м | 236 |
| 177 | Доставка на луминисцентни пури 36 Вт | бр | 24 |
| 178 | Доставка на луминисцентни пури 18 Вт | бр | 16 |
| 179 | Направа саморазливно полеоретаново покритие | м2 | 490 |
| ***III.*** | ***По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения*** |  |  |
| 180 | Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 181 | Доставка на глинени керемиди - марсилски тип | м2 | 25 |
| 182 | Монтаж на керемиди (вкл. материали) | м2 | 25 |
| 183 | Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали) | м2 | 5 |
| 184 | Обработка, почистване и възстановяване на фуги | м | 30 |
| 185 | Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ\* | м2 | 5 |
| 186 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф20 | м | 30 |
| 187 | Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ | м2 | 25 |
| 188 | Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100 | м | 5 |
| 189 | Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150 | м | 5 |
| 190 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 191 | Тераколна шпакловка (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 192 | Направа драскана мазилка (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 193 | Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 \* | м2 | 10 |
| 194 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф40 | м | 10 |
| 195 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф50 | м | 10 |
| 196 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 40 | бр | 5 |
| 197 | Доставка и монтаж на СК ППР ф 50 | бр | 5 |
| 198 | Доставка и монтаж ръбоохранители по стени | м | 5 |
| 199 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8" | бр | 6 |
| 200 | Доставка и монтаж на поцинковани улуци | м | 5 |
| 201 | Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови | бр | 10 |
| 202 | Доставка на гофр. тръба Ф16mm | м | 10 |
| 203 | Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 10 |
| 204 | Доставка на гофр. тръба Ф23mm | м | 10 |
| 205 | Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали) | м | 10 |
| 206 | Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5mm² | м | 10 |
| 207 | Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали) | м | 10 |
| 208 | Ремонт и настройка на вградени казанчета \* (вкл. материали) | бр | 5 |
| 209 | Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 210 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази \* | м | 15 |
| 211 | Монтаж на паркет \* (вкл. материали) | м2 | 5 |
| 212 | Полагане на бетон ръчно (вкл. материали) | м3 | 5 |
| 213 | Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ | бр | 5 |
| 214 | Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ | бр | 5 |
| 215 | Доставка и монтаж на врата МДФ | бр | 5 |
| 216 | Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ | бр | 5 |
| 217 | Доставка и монтаж на подов рогов сифон | бр | 5 |
| 218 | Направа вароциментова мазилка (вкл. материали) | м2 | 5 |
| 219 | Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали) | м2 | 10 |
| 220 | Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент | м2 | 5 |
| 221 | Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз \* | м | 5 |
| 222 | Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз | м | 5 |
| 223 | Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ | бр | 10 |
| 224 | Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2" | бр | 10 |
| 225 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2" | м | 5 |
| 226 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче \* | бр | 5 |
| 227 | Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ | бр | 10 |
| 228 | Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см | м | 5 |
| 229 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ | бр | 5 |
| 230 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10 (вкл. материали) | м | 10 |
| 231 | Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен | бр | 5 |
| 232 | Доставка гарнитогрес 330/330\*, СЕ | м2 | 5 |
| 233 | Монтаж на стъпала от дялан гранит \* (вкл. пом. материали) | м | 25 |
| 234 | Монтаж на гранитни плочи \* (вкл. пом. материали) | м2 | 10 |
| 235 | Възстановяване на чела на стъпала от камък\* (вкл. материали) | м | 25 |
| 236 | Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали) | м2 | 30 |
| 237 | Монтаж на oсветително тяло, с LED 36W (вкл. материали) | бр | 5 |
| 238 | Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали) | бр | 5 |
| 239 | Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали) | м3 | 5 |
| 240 | Доставка и монтаж дървени первази на каси врати \* | м | 5 |
| 241 | Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED до 12W, СЕ | бр. | 5 |
| 242 | Доставка и монтаж на светлинен сензор | бр. | 20 |
| 243 | Доставка и монтаж на детектор за движение | бр. | 20 |
| 244 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ | бр. | 10 |
| 245 | Доставка на кабел СВТ 3х0,75mm2, СЕ | м | 10 |
| 246 | Изтегляне на кабел СВТ 3х0,75mm2 | м | 10 |

1. Видовете текущи ремонти/СМР, посочени в т. 5, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите по т. 5 ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя, в която се посочва – вид на текущия ремонт/СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срок и място на изпълнение
2. Запознати сме и приемаме да извършваме възложено от възложителя непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, при отправена до нас писмена заявка по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.
3. Потвърждаваме, че текущите ремонти/СМР и свързаните с тях доставки ще бъдат осъществявани съгласно условията, сроковете и мястото за изпълнение, описани в проекта на договор.
4. Потвърждаваме, че изпълнението на дейностите ще бъде в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми.
5. Задължаваме се да осъществяваме всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове.
6. Ще осигуряваме провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);
7. Потвърждаваме, че осигуряваме подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от нас служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;
8. Декларираме, че влаганите материали/строителни изделия при изпълнение на текущите ремонти/строителните и монтажни работи съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р България.
9. Декларираме, че при изрично поискване на възложителя ще извършваме текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при изрично искане от страна на възложителя ще прекъсваме процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време.
10. Заявяваме, че ще извършваните от нас текущи ремонти/СМР ще отговарят на установените стандарти за качество на този вид дейности. Във връзка с горното предлагаме следните гаранционни срокове:

15.1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ...(...) години, а в агресивна среда …(…) години (*не по-малко от 7 години, 5 години – в агресивна среда\**);

15.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради ...(...) години (*не по-малко от 5 години\**)

*\*Забележка: Участникът следва да предложи гаранционен срок за извършени текущи ремонти/СМР, който не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.*

16. Запознати сме, че съгласно чл. 96а, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявлението срок на валидност на офертата и с проекта на договор по обособена позиция №1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

1. **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД**

На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, **декларирам**, че при изготвяне на настоящата оферта, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящето представяне прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани „вярно с оригинала”.

**Дата: ................................. Подпис:…………………………**

**Име и длъжност: .......................**

**Име на участника: ....................**

**ВАЖНО!!!** Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени**.**

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

1. Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

   а) засяга конструкцията на сградата;

   б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

   в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство. [↑](#footnote-ref-2)