**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ДО**

**БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА**

**СОФИЯ 1000**

**ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в обществена поръчка с предмет:**

**„Доставка на устройства за контрол на пропускателния режим в „Касов център на БНБ“ – гр. Пловдив по обособени позиции„**

**от**

**Наименование на участника:** ………………………………………………………………

**БУЛСТАТ/ЕИК/:**………………...…………………………..

**Седалище и адрес на управление** …………………………………………………….…

**представлявано от** ………………………………………………………….………,

**в качеството му на** ………………………………………………………….……

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията в обществена поръчка с предмет**: „**Доставка на устройства за контрол на пропускателния режим в „Касов център на БНБ“ – гр. Пловдив по обособени позиции“, по отношение на Обособена позиция № 1 **“Доставка на рентгенов апарат за проверка на багаж и ценни пратки“** , предоставяме следното техническото предложение:

1. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за участие. Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявлението за обществената поръчка срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

2. Задължаваме се да уведомим незабавно възложителя при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

3. Декларираме, че ще изпълним поръчката, в съответствие с Техническата спецификация /Приложение № 1/ на възложителя и условията разписани в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

4. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да доставим рентгенов апарат с технически параметри и характеристики, посочени в настоящето Техническо предложение в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1.

5. Задължаваме се да доставим ренгеновия апарат, в срок до ……..(.......) календарни дни *(не повече от 30 календарни дни)*, считано от датата на сключване на договора.

**Забележка:** *Срокът на доставка не може да бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни. Участник, който предложи по-дълъг срок от 30 (тридесет) календарни дни ще бъде отстранен от процедурата.*

6. Декларираме, че предлаганият от нас рентгенов апарат е напълно нов и неупотребяван и има следните характеристики:

|  | **Параметри** | **Минимални технически изисквания** | **Предложение на участника** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Физически параметри на системата** |  |  |
| **1.** | **Максимална обща ширина на системата (без евентуална клавиатура)** | 900 мм. |  |
| **2.** | **Максимална обща дължина на системата (включително с рамената за багаж)** | 2 200 мм. |  |
| **3.** | **Минимална единична дължина на рамената за багаж (вход/изход)** | 400 мм. |  |
| **4.** | **Максимална обща височина на системата (без евентуален монитор)** | 1 450 мм. |  |
| **5.** | **Вътрешни размери на тунела за багаж:** |  |  |
|  | * **минимална ширина** | 600 мм. |  |
|  | * **минимална височина** | 400 мм. |  |
| **6.** | **Максимална височина на транспортната лента за багаж (от пода)** | 900 мм. |  |
| **7.** | **Движение на транспортната лента за багаж** | двупосочно |  |
| **8.** | **Максимална възможност за натоварване на транспортната лента за багаж** | Не по-малко от 140 кг. |  |
| **II.** | **Параметри на генератора на системата** |  |  |
| **1.** | **Минимална дълбочина на проникване през стоманен лист** | 35 мм. |  |
| **2.** | **Минимална резолюция** | 38 AWG |  |
| **3.** | **Сканиране на транспортната лента за багаж** | двупосочно |  |
| **4.** | **Минимално анодно напрежение** | 160 kV |  |
| **III.** | **Технически параметри на системата** |  |  |
| **1.** | **Тип на системата** | С един генератор |  |
| **2.** | **Захранващо напрежение на системата** | 230 VAC(+/-10%)/50Hz |  |
| **3.** | **Минимална скорост на транспортната лента за багаж(в двете посоки)** | 0.20 м./сек. |  |
| **4.** | **Работна температура** | от 0°C до +40°C |  |
| **5.** | **Относителна влажност без кондензация** | от 10% до 95% |  |
| **IV.** | **Функционални възможности на сиситемата** |  |  |
| **1.** | **Минимален размер на монитора на системата (с висока резолюция, цветен, LCD или еквивалент)** | 19” |  |
| **2.** | **Минимално увеличение на изображението** | 64 пъти |  |
| **3.** | **Минимален брой цветове за многоенергийно изображение** | 3 цвята |  |
| **4.** | **Органично и неорганично различаване** | да |  |
| **5.** | **Обработка на изображението в реално време и комбиниране на различни видове обработки** | да |  |
| **6.** | **Автоматично архивиране на изображения с датата и часа на проверката (минимално количество)** | 100 000 изобр. |  |
| **7.** | **Възможност за търсене и преглед на архивирани изображения** | да |  |
| **8.** | **Възможност за автоматична самодиагностика на системата** | да |  |
| **9.** | **Възможност за създаване на различни нива за достъп до системата с персонални пароли** | да |  |
| **V.** | **Здраве и безопастност на системата** |  |  |
| **1.** | **Да отговаря на изисквания за безопасност, опазване на здравето и на околната среда,**  **приложими в Европейския съюз или еквивалентни такива.** | да |  |
| **2.** | **Да предоставя възможност за бързо аварийно изключване** | да |  |
| **2.** | **Безопасна за фотографски материали по ISO 1600/33 DIN или еквивалент** | да |  |
| **4.** | **Да притежава светлинни индикатори за състоянието и при включени рентгенови лъчи** | да |  |

7. Задължаваме се да извършим единични изпитвания и 72 часови проби на рентгеновия апарат за пускане в експлоатация, потвърждаващи съответствието на доставеното и инсталирано оборудване с изискванията на възложителя в срок до **4 (четири)** **работни дни,** съгласно условията на проекта на договор.

8. Задължаваме се да предадем рентгеновия апарат в оригинална опаковка с ненарушена цялост, придружена с необходимите експлоатационни документи (инструкции, гаранционна карта и др. на български език).

9. Задължаваме се при констатиране от възложителя на скрити недостатъци, да ги отстраним като замени дефектните части с нови такива, отговарящи на изискванията на възложителя, като разходите по замяната са за наша сметка.

10. Задължаваме се да осигурим обучение на служителите на възложителя, които ще работят с доставения рентгенов апарат, след монтирането му и преди въвеждане в експлоатация.

11. Задължаваме се да извършваме гаранционно поддържане на доставеният от нас рентгенов апарат в срок от……………(…….) години /не по-кратък от 3 (три) години/, който започва да тече от дата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация на доставеното оборудване, съгласно условията на проекта на договор.

Като неразделна част от настоящето предложение прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани.

С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в документацията за провеждане на процедурата.

***Забележка:*** *Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.*

*Ако Техническото предложение на участника не съответства напълно на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) или липсва предложение, участникът се отстранява от участие в процедурата.*

**Приложения:**

1. Прилагаме (посочва се приложимото според случая): оторизационно писмо с актуална дата, издадено от ……… (производителя и/или официалния представител на производителя \*) на ……….(марката на предлаганият рентгенов апарат), от което е видно, че сме упълномощени да извършваме продажба и гаранционно/сервизно поддържане на предлагания рентгенов апарат на територията на Р България.

\**В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя в офертата се прилага* ***И*** *оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на съответното оборудване.*

**2.** Прилагамедекларация за съответствие на предлагания рентгенов апарат с изисквания за безопасност, опазване на здравето и на околната среда, приложими в Европейския съюз (или еквивалентни такива), от производителя на рентгеновия апарат – заверено копие.

**3**. Прилагаме декларация от производителя на оборудването за безопасност спрямо фотографски материали по ISO 1600/33 DIN или еквивалент.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на подписване: | ………./ ………….. / ……….….. |
| Подпис и печат: | ...................................................... |
| Име и фамилия: | ...................................................... |
| Длъжност: | ...................................................... |
| Наименование на участника: | ...................................................... |